Приложение № 3

к документации об аукционе

**Ведомость товаров**

используемых при выполнении работ по замене оконных блоков здания

МБДОУ «Красногорский детский сад» № 2 в с.Красногорское Удмуртской Республики

| №п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Неизменяемые | Изменяемые |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Блок оконный(по ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 30674-99) | * 1. Материал профиля
 | ПВХ |  |
| * 1. Цвет профиля
 | белый |  |
| * 1. Количество камер профиля
 |  | не менее 3 |
| * 1. Количество камер стеклопакета
 |  | не менее 2 |
| * 1. Толщина стеклопакета
 |  | не менее 32 мм |
| * 1. Механизм открывания
 | поворотно-откидной |  |
|  | Доска подоконная | * 1. Материал
 | ПВХ |  |
| * 1. Цвет
 | белый |  |
|  | Откосы | * 1. Материал
 | сэндвич-панель |  |
| * 1. Толщина
 |  | не менее 10 мм |
| * 1. Цвет
 | белый |  |
| * 1. Минимальное значение предела прочности при изгибе
 |  | не менее 0,8 МПа |
|  | Уголок | * 1. Материал
 | ПВХ |  |
| * 1. Размер
 | 30х30 мм |  |
| * 1. Цвет
 | белый |  |
|  | Блок дверной(по ГОСТ 30970-2014) | * 1. Материал профиля
 | ПВХ |  |
| * 1. Цвет
 | белый |  |
| * 1. Вид заполнения дверного полотна
 | глухой |  |
| * 1. Материал заполнения
 | трехслойная сэндвич-панель с утеплителем |  |
| * 1. Толщина сэндвич-панели
 | 24 мм |  |
| * 1. Вариант конструктивного решения
 | однопольная |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Красногорский район» | С.В. Салтыков  |