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Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Дебинское» до 2025 года


Паспорт программы
	Ответственный исполнитель программы
	Администрация муниципального образования «Дебинское»

	Соисполнители программы
	Отдел строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования "Красногорский район"

	Цели программы
	качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей, улучшение экологической ситуации 


	Задачи программы
	 -инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры
-взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры 
-разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
-повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг
-совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры 

	Целевые показатели: перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения, городского округа;
надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;
 качества коммунальных ресурсов

	Система теплоснабжения: 
-аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км; 
-уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 8%; 
-удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 5%; 

Система водоснабжения: 
- аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км; 
- износ системы водоснабжения не более 45%; 
- соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; 
- удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 15%; 

Система водоотведения: 
- аварийность системы водоотведения – 0 ед./км; 
- удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 1%; 
- соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 100%; 

Система газоснабжения: 
- обеспечение потребителей услугой газоснабжения 
- предусмотрена газификация на территории поселения, в частности строительство газопровода высокого давления Глазов-Дебы-Артык, а также разводящих сетей газопроводов по населенным пунктам: Дебы, Тукташ, Удмуртский Караул,Зотово, Старый Качкашур.

	Срок и этапы реализации программы
	Срок реализации 2015-2020 годы

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2015-2025 гг. составляет
________тыс. руб.
К источникам финансирования программных мероприятий относятся:
-бюджет муниципального образования «Красногорский район»;
- муниципальный бюджет; 
-средства предприятий ЖКХ;
- прочие источники финансирования.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	1. Технологические результаты:
– обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;
– создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;
– оптимизация управления электроснабжением поселения;
– внедрение энергосберегающих технологий;
– снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:
– снижение потерь коммунальных ресурсов:
2. Социальные результаты:
– рациональное использование природных ресурсов;
– повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.
3. Экономические результаты:
– плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития сельского поселения;
– повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса сельского поселения.







Введение.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дебинское»  (далее –Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также федерального закона от 22.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.
Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов. 

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования «Дебинское» на период 2015–2025 гг. 
Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дебинское». 
Основными задачами Программы являются: 
- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дебинское»; 
- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дебинское»; 

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дебинское»; 
- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования «Дебинское»; 
- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дебинское»; 

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах: 
- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей; 
- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дебинское» как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга; 
- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (региональными,  муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории муниципального образования «Дебинское». 

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании: 
- схемы территориального планирования муниципального образования «Красногорский район»,
- проекта генерального плана муниципального образования «Дебинское»;
- правил землепользования и застройки муниципального образования «Дебинское»; 
- схемы теплоснабжения муниципального образования «Дебинское».
-схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Дебинское».

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:
-Федеральным законом от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 
-указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; 
- постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»; 
- постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; 
- приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; 
- приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 №45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса; 
-постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов.
-документами территориального планирования муниципального образования «Красногорский район» и муниципального образования «Дебинское».
-инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Дебинское»; 
-муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования "Красногорский район" от 09.08.2014 года №727.




1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Местоположение и административно-территориальное устройство.
Муниципальное образование «Дебинское» расположено в северной части Красногорского района Удмуртской Республики.
Поселение граничит на  севере - с Юкаменским и Глазовскими районами, на востоке - с  Архангельским, на юге- с Красногорским, на западе - с Васильевским муниципальными образованиями.
Площадь территории сельского поселения «Дебинское» - 10728 га.
В состав территории муниципального образования «Дебинское» (сельское поселение), входит 8 населенных пункта: 1 село и 7 деревень.
Перечень населенных пунктов МО «Дебинское» (сельское поселение)
                           (по состоянию на 01.01.2013 г.)                                               Таблица 1.
	№
п/п
	Наименование
населенного пункта
	Численность
постоянного
населения*чел
	Численность
временного
населения**чел
	Площадь
населенного
пункта
га

	
	
	
	всего
	мигрирующих
из других рег.
	

	1.
	с.Дебы
	409
	11
	-
	148,1

	2.
	д.Зотово
	62
	-
	-
	53,9

	3.
	д.Удм.Караул
	102
	1
	1
	69,4

	4.
	д.Рус.Караул
	3
	-
	-
	36,3

	5.
	д.Тукташ
	83
	-
	-
	46,2

	6.
	д.Ст.Караул
	70
	
	
	59,0

	7.
	д.Нохрино
	
	
	
	44,7

	8.
	д.Ивановцы
	
	
	
	32,3

	
	Итого
	729
	12
	1
	489,9


         * - зарегистрированные (прописанные) по месту жительства постоянно
** - временно проживающие 1 год и более
Административный центр сельского  поселения – с.Дебы. В районном центре сконцентрирован значительный производственный потенциал, в результате чего он интенсивно воздействует на прилегающие территории, используя трудовые ресурсы близлежащих населенных мест.
На территории сельского поселения постоянно проживают 729 человек. Дебинское сельское поселение входит в состав МО «Красногорский район».

Технико-экономическое состояние централизованных систем
водоснабжения поселения

Описание системы и структуры водоснабжения поселения

МО «Дебинское» расположено в северной части территории Красногорского района УР. МО «Дебинское» граничит на севере - с Юкаменским и Глазовскими районами, на востоке - с  Архангельским, на юге- с Красногорским, на западе - с Васильевским муниципальными образованиями.
Площадь территории поселения – 10728 га. Численность населения – 704 человека (по состоянию на 2013 год).
В состав муниципального образования входят населенные пункты: с. Дебы, д. Зотово, д. Ивановцы, д. Русский Караул, д. Удмуртский Караул, д. Тукташ, д. Старый Качкашур, д. Нохрино.
Административный центр сельского  поселения – с. Дебы. 
Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях. 
Охват населения централизованным водоснабжением составляет 99,6% (701 человек). 
Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством. 
Задачами систем водоснабжения являются: 
· добыча воды; 
· при необходимости подача ее к местам обработки и очистки; 
· хранение воды в специальных резервуарах; 
· подача воды в водопроводную сеть к потребителям. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности  водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого — строгого режима, второго и третьего — режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов. 
Важнейшим элементом систем водоснабжения МО «Дебинское» являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. 
Сеть водопровода МО «Дебинское» имеет целесообразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др. 
Централизованная система водоснабжения в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает: 
· хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях;
· хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях; 
· производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода; 
· тушение пожаров; 
Система водоснабжения МО «Дебинское» представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки. 
Суммарная протяженность водопроводных сетей МО «Дебинское» составляет 17974 м, обслуживаемых ООО «Энергия» - 5741 м., обслуживаемых ООО «Качкашурское»  - 12233 м.
Источником водоснабжения МО «Дебинское» являются артезианские воды. 

Описание территорий поселения не охваченных
централизованными системами водоснабжения.

На данный момент централизованное водоснабжение отсутствует только в д. Русский Караул и д. Нохрино МО «Дебинское». В остальных населенных пунктах сельского поселения водопроводные сети есть. 

Характеристики системы водоснабжения сельского поселения МО «Дебинское»:
· Количество подземных источников водоснабжения (скважины):
- в д. Зотово – 3 шт. 
· Магистральные сети общей протяженностью:
- в с. Дебы, д. Зотово – 5741 м;
· Смотровые колодцы в количестве:
- в с. Дебы, д. Зотово – 48 шт.;
· Количество гидрантов:
- в с. Дебы, д. Зотово – 22 шт.;
- д. Удмуртский Караул – 6 шт.;
- д. Тукташ – 3 шт.;
- д. Ивановцы – 2 шт.
· Количество стальных футляров:
- в с. Дебы – 1 шт.;
-в д. Зотово – 1 шт.
· Количество водонапорных башен:
- в с. Дебы – 3 шт.;
- в д. Удмуртский Караул – 2 шт.;
- в д. Зотово – 1 шт.;
- в д. Тукташ – 1 шт.;
- в д. Старый Качкашур – 1 шт.

Основным материалом трубопровода ХВС является чугун и полиэтилен.
В последнее время чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые.  Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже.
Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.
Для хозяйственно питьевого водоснабжения МО «Дебинское» в качестве основных источников водоснабжения используются артезианские скважины, подземные воды.

Водозабор  МО «Дебинское» состоит из 8-ми артезианских скважин и одного каптажа на роднике. 
Д. Зотово - 3 скважины:
1. №365, пробурена в 2010 году. Согласно данным паспорта на скважину глубина скважины составляет 190 м, насос ЭЦВ 6-10-110 установлен на глубине 70 м, скважина имеет максимальный дебит 233  м3/сут.
2. №811, пробурена в 2010 году. Согласно данным паспорта на скважину глубина скважины составляет 190 м, насос ЭЦВ 6-10-110 установлен на глубине 70 м, скважина имеет максимальный дебит 233  м3/сут.
3. Пробурена в 1983 году. Насос ЭЦВ 6-10-80.
Д. Удмуртский Караул - 2 скважины:
1. №291, пробурена в 1963 году. Насос ЭЦВ 6-10-80
2. №261, пробурена в 1964 году. Насос ЭЦВ 6-10-80
Д. Тукташ – 1 скважина:
1. №869, пробурена в 1988 году. Насос ЭЦВ 6-10-80
Д. СтарыйКачкашур – 1 скважина:
1. №425, пробурена в 1992 году. Насос ЭЦВ 6-10-80
Д. Нохрино – 1 скважина. Насос ЭЦВ 6-10-80

Водопровод выполнен стальными и ПВХ трубами диаметрами 63-110 мм.


Артезианские скважины в деревнях Удмуртский Караул, Тукташ, Старый Качкашур, Нохрино МО «Дебинское» выработали установленный нормативный срок эксплуатации (25 лет) и требуют капитального ремонта или перебуривания. Необходимо провести техническое обследование артезианских скважин и по результатам обследования выполнить ремонтные работы либо ликвидационный тампонаж существующих артезианских скважин с бурением новых. Водопроводные сети построены в 1960-1970г.г., выполнены, в основном, из металлических труб диаметром 50-200 мм, и на сегодняшний день большая часть трубопроводов находится в ветхом состоянии. Существующие водопроводные сети и сооружения водоснабжения требуют проведения значительных объёмов работ по реконструкции и развитию.

 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.
В системе водоснабжения сельского поселения МО «Дебинское» системы очистки питьевой воды отсутствуют. Вода из скважин подается потребителям без прохождения дополнительной очистки.
 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).
Качественное водоснабжение потребителей в МО «Дебинское» обеспечивают 8 насосных станций, поднимающих воду в артезианских скважинах:

Д. Зотово. Артезианские скважины № 365 и № 811.
На скважинах установлено по одному насосу марки ЭЦВ 6-10-110. Паспортные данные насоса приведены в таблице ниже.

Паспортные данные насоса ЭЦВ 6-10-110
	Марка насоса
	Подача, куб.м./ч
	Напор, м
	Мощность электродвигателя, кВт

	ЭЦВ 6-10-110
	10 
	110 
	5,5



В остальных населенных пунктах на скважинах установлено по одному насосу марки ЭЦВ 6-10-80. Паспортные данные насоса приведены в таблице ниже.

Паспортные данные насоса ЭЦВ 6-10-80
	Марка насоса
	Подача, куб.м./ч
	Напор, м
	Мощность электродвигателя, кВт

	ЭЦВ 6-10-80
	10 
	80
	4,5




 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям.
Водопроводные сети в с. Дебы, д. Зотово введены в эксплуатацию в 2010г. Протяженность водопровода 5741 м. Водопровод выполнен стальными и ПВХ трубами диаметрами 63-110 мм. Схема водопроводных сетей представлена в Приложении 1. 

Водопроводные сети в д. Удмуртский Караул введены в эксплуатацию в 1964г. Протяженность водопровода 2028 м. Водопровод выполнен чугунными и ПВХ трубами диаметром 100 мм.

Водопроводные сети в д. Тукташ введены в эксплуатацию в 1988г. Протяженность водопровода 1090 м. Водопровод выполнен чугунными трубами диаметром 100 мм.

Водопроводные сети в д. СтарыйКачкашур введены в эксплуатацию в 1972г. Протяженность водопровода 1615 м. Водопровод выполнен чугунными трубами диаметром 100 мм.

Водопроводные сети в д. Ивановцы введены в эксплуатацию в 1985г. Протяженность водопровода 500 м. Водопровод выполнен чугунными трубами диаметром 100 мм.
Водопроводная сеть д. Мишино – с.Дебы введена в эксплуатацию в 1985 г., протяженностью 7000 м. Водопровод выполнен чугунными трубами диаметром 100 мм.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.
В настоящее время основными проблемами в водоснабжении сельского поселения
МО «Дебинское» является следующее:
- существующие водопроводные сети и сооружения в д. Удмуртский Караул, д. Тукташ, д. Старый Качкашур требуют реконструкции, так как сильно изношены;
- существующие артезианские скважины выработали нормативный срок эксплуатации и требуют проведения капитального ремонта, либо бурения новых взамен старых скважин;
- в д. Удмуртский Караул требуется замена двух гидрантов и одной водонапорной башни;
- в д. Тукташ требуется замена двух гидрантов;
- в д. СтарыйКачкашур требуется установка гидрантов и замена одной водонапорной башни.

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.
На территории Дебинского сельского поселения отсутствуют территории распространения вечномерзлых грунтов.

 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Объекты централизованной системы водоснабжения (насосные станции, артезианские скважины и водопроводные сети) в с. Дебы и д. Зотово являются собственностью муниципального образования «Красногорский район». Данные объекты на правах аренды переданы ООО «Энергия». В деревнях Удмуртский Караул, Тукташ и Старый Качкашур водопроводные сети являются собственностью ООО «Качкашурское».

Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.
Централизованная система водоотведения на территории МО «Дебинское» отсутствует.
Сточные воды от жилой застройки поступают в неканализованные уборные, выгребные ямы и выгреба.

 Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования 
Так как часть домовладений в МО «Дебинское»  оборудованы системой водоотведения типа накопитель сточных вод (выгреба), то для очистки частных выгребов требуется специальная техника (ассенизационные машины), которая в настоящее время в распоряжении муниципального образования отсутствует. Также необходимо строительство и устройство накопителей-отстойников для сбора ассенизационных сбросов. В настоящее время проектирование и строительство централизованной системы водоотведения из-за отсутствия финансирования не представляется возможным.

Характеристика системы теплоснабжения
В МО «Дебинское» теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами – индивидуальными и централизованными источниками тепла. При этом 100 % (13,694тыс.кв.м) существующего жилищного фонда оборудовано индивидуальным отоплением. В с.Дебы используется открытая/закрытая двухтрубная система теплоснабжения.
Установленное оборудование в котельной имеет износ в среднем 40%. Тепловые сети смонтированы с использованием устаревших материалов.
Централизованные источники теплоснабжения:
I. Котельные ООО «Энергия»:
1. Котельная №9 «Дебинская»;
Теплоснабжение потребителей осуществляет также ряд мелких и автономных котельных Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла. Зоны действия производственных котельных

На территории МО «Дебинское» существует 1 производственная котельная:
1. Котельная №9 «Дебинская» расположена в юго-западной части с.Дебы по адресу:  ул. Школьная.  Установленная мощность 0,668 Гкал/ч.
Отапливаемые объекты: 
Юридические лица:
· Здание Дебинской средней общеобразовательной школы;
· Здание сельского дома культуры;
· Здание спецдома «Ветеран».
зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения
1. с.Дебы
В с.Дебы преобладает индивидуальное теплоснабжение. Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения ограничены не только частным сектором, но и производственными зданиями с индивидуальными котельными, работающими на твердом топливе (уголь/дрова). 
1. Прочие населенные пункты
На остальной территории МО «Дебинское» теплоснабжение осуществляется 
от индивидуальных источников, работающих на твердом топливе (уголь/дрова), поскольку вся территория муниципального образования находится в плане газификации. 
Характеристика системы газоснабжения
Населенные пункты МО «Дебинское»  газифицированы, за исключением деревень _Нохрино, Ивановцы и Русский Караул.
Привозным газом в с.Дебы обеспечены 78 домов, в с.Зотово – 4 дома, в д.Русский Караул – 2 дома, в д.Удмуртский Караул – 15 домов, в д.Старый Качкашур – 12 домов. В целом по муниципальному образованию уровень обеспеченности привозным газом составляет  43%.
В соответствии с программой «Газификация Удмуртской Республики на 2010-2014 годы»: предусмотрена газификация на территории поселения, в частности строительство газопровода высокого давления Глазов-Дебы-Артык, а также разводящих сетей газопроводов по населенным пунктам: Дебы, Тукташ, Удмуртский Караул,Зотово, Старый Качкашур. Газопровод построен и в сентябре 2015 г. предусмотрена сдача объекта.

2. План развития поселения, городского округа, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана.

Инженерная инфраструктура.
Электроснабжение.
Основным источником электроснабжения МО «Дебинское» является ПС 35/10 кВ «Дебы». Мощность электроподстанции  1600 кВА, загруженность 50%. Электроподстанция расположена в 1,6 км с правой стороны от автодороги «Глазов – Красногорье» - Дебы.
По территории поселения проходят линии ВЛ 35 кВ «Дебы-Отогурт» - протяженность  по району 3,6 км, «Красногорье-Дебы» -протяженность 6,0 км;линии ВЛ 110 кВ«Красногорье – Юкаменское» - протяженность 0,4 км,.Протяженность ВЛ 10 кВ по территории муниципального образования около 24,3   км. На линиях электроснабжения установлены 17 трансформаторных подстанций (ТП).
Таблица 17
	№  п/п
	№ подстанции
	Мощность подстанции
	Загруженность,%
	Место нахождения

	1
	121
	250
	30
	д.Зотово

	2
	224
	160
	35
	д.Дебы

	3
	122
	160
	35
	д.Дебы

	4
	125
	250
	30
	д.Дебы

	5
	124
	400
	30
	д.Дебы

	6
	123
	250
	35
	д.Дебы

	7
	126
	250
	30
	д.Дебы

	8
	127
	160
	30
	д.Дебы

	9
	193
	400
	35
	д.Дебы

	10
	128
	60
	30
	д.Тукташ

	11
	131
	63
	30
	д.Ивановцы

	12
	212
	100
	35
	д.СтарыйКачкашур

	13
	134
	250
	35
	д.Удмуртский Караул

	14
	136
	160
	30
	д.Удмуртский Караул

	15
	135
	100
	35
	д.Удмуртский Караул

	16
	98
	60
	30
	д.Русский Караул

	17
	83
	60
	30
	д.Нохрино



На сегодняшний момент, электрификация МО «Дебинское» отвечает необходимым нормам. Норма потребления в среднем составляет 786 кВт в год/чел. На современном этапе развития муниципального образования, годовое потребление электроэнергии составит 596574 кВт, на перспективу 683034кВт.
Основными задачами развития электрических сетей в сельской местности являются обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения сельских потребителей при снижении электроемкости производства продукции и создание комфортных социально-бытовых условий жизни.
В области развития электрических сетей предусматриваются следующие мероприятия:
- обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией сельского населения и других потребителей, расположенных в сельской местности, включая крестьянские (фермерские) хозяйства;
- повышение качества потребляемой в сельской местности электроэнергии;
- обеспечение подключения к источникам электроэнергии объектов массовой жилищной застройки и индивидуальных жилых домов в сельской местности.
Выбор проектных инженерных решений для территории предлагаемой жилой застройки должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными  за эксплуатацию местных инженерных сетей. Сеть 0,4 кВ для электроснабжения новой индивидуальной застройки следует выполнять воздушными или кабельными линиями по разомкнутой разветвленной схеме или петлевой схеме в разомкнутом режиме, с однотрансформаторными подстанциями. Трассы воздушных и кабельных линий 0,4 кВ должны проходить вне пределов участков под строительство, быть доступными для подъезда к опорам воздушных линий обслуживающего автотранспорта и позволять беспрепятственно проводить раскопку кабельных линий.
 Газоснабжение.
Населенные пункты МО «Дебинское»  газифицированы.
Привозным газом в с.Дебы обеспечены 78 домов, в с.Зотово – 4 дома, в д.Русский Караул – 2 дома, в д.Удмуртский Караул – 15 домов, в д.СтарыйКачкашур – 12 домов. В целом по муниципальному образованию уровень обеспеченности привозным газом составляет  43%.
Мероприятия по газификации  предусматривают следующее:
- газификация жилого фонда в муниципальном образовании;
- внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;
-повышение эффективности использования сетевого газа.
- на первую очередь Схемой территориального планирования УР предлагается:
- строительство межпоселкового газопровода Глазов – Дебы – Артык, который пройдет по территории муниципального образования «Дебинское»; 
-строительство разводящих сетей газопровода в с.Дебы, д.Тукташ, д.Русский Караул, д.Удмуртский Караул, д.СтарыйКачкашур .
Газопроводные сети, как межпоселковые, так и разводящие по населенным пунктам построены и в сентябре 2015 г. должны быть сданы в эксплуатацию.
 Выполнение мероприятий по развитию газификации в сельской местности позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта МО «Дебинское». 
Теплоснабжение.
Теплоснабжение в населенных пунктах района печное. Котельная есть в с.Дебы (топливо – дрова. уголь), отапливает школу, СДК, специальный дом «Ветеран». В 2014 году построена новая котельная, работающая на газу, которая будет введена в эксплуатацию в 2015 году с подачей газа.
Тепловых сетей на территории муниципального образования нет. 
 Водоснабжение  и водоотведение.
Основным источником питьевого водоснабжения являются артезианские воды. На территории муниципального образования водопроводные сети есть во  всех населенных пунктах. Около бывшего населенного пункта Мишино оборудован каптаж на роднике. От него водопровод через д.Ивановцы идет к населенному пункту Дебы. В с.Дебы есть три водонапорных башни. Также водозаборные скважины есть в д.Удм.Караул -№291, год бурения 1963 и №261, год бурения 1964; д. Ст.Качкашур - №425, год бурения 1972; д.Зотово -№811, год бурения 1983 и №365, год бурения 2010.
Для водоснабжения используются также родники.
Исходя из норм потребления, можно рассчитать потребное количество воды, на перспективу. Нормы водопотребления  приняты согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от степени благоустройства. Максимальный суточный расчетный расход воды (м.куб.в сутки) определяется исходя из суммы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды в сутки наибольшего водопотребления, расходы воды на поливку, на пожаротушение и на неучтенные расходы .Таким образом, максимальный суточный расход воды на перспективную численность населения составит 49,5 тыс. м.куб/сутки. 
На перспективу, необходимо обеспечить водопроводом территории, предлагаемые для индивидуальной жилой застройки. 
Согласно региональной целевой программе «Чистая вода на 2011-2015 годы»
предусмотрено осуществить комплекс следующих основных мероприятий:
- строительство и реконструкция объектов водоснабжения;
- строительство и реконструкция водозаборов подземных вод;
- строительство и реконструкция объектов водоотведения;
- обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений;
- улучшение качества воды в водоисточниках;
- соблюдение режима водоохранных зон и зон санитарной охраны водных объектов;
- предотвращение загрязнения водоисточников;
- поиск, разведка запасов подземных вод;
- рациональное использование водных ресурсов, поиск дополнительных источников питьевого водоснабжения;
- строительство объектов водоснабжения;
- обеспечение безопасности и мониторинга водоисточников, используемых для водоснабжения населения.
В целях улучшения противопожарной безопасности генпланом предлагается:
-строительство площадок (пирсов) для забора воды: д.Ст.Качкашур, д.Удм.Караул, д.Зотово;
-ремонт пожарных резервуаров в с.Дебы
Водоотведение.
Централизованная канализационная система в МО «Дебинское» отсутствует.
Канализационные системы в населенных пунктах работают на выгреб в накопительных отстойниках с последующей откачкой.
На первую очередь Схемой территориального планирования Красногорского района предлагается:
- все существующие и намечаемые к строительству производственные объекты в обязательном порядке должны быть обеспечены локальными очистными сооружениями.
 Санитарная очистка.
 Свалки ТБО. На территории муниципального образования «Дебинское» в 1 км от с.Дебы по дороге Дебы –Удм. Караул располагается санкционированная свалка твердых бытовых отходов, занимающая площадь 0,75 га, вместимостью 7500 м³, ведомственная принадлежность – Дебинская сельская администрация. На свалке располагаются твердые
бытовые отходы жилого сектора и отходы сельскохозяйственного производства ООО «Качкашурское», токсические компоненты отсутствуют. Степень заполнения 60%. Санитарное состояние оценивается как удовлетворительное.
Расчеты кладбищ и накопления ТБО, га потребной площади
	
	759 чел (совр)
	803чел (1 этап)
	869чел (2 этап)
	Примечание

	 Кладбище МО «Дебинское»
	0,18 га
	
0,19 га

	
0,21 га

	0,24  га на 1 тыс.человек
(норма СНиП)

	Количество ТБО  и потребная площадь 
	227,7 т
0,004 га

	240,9 т
0,005 га

	260,7 т
0,005 га

	300 кг на 1 чел. в год
0,02 га на 1000 т. ТБО



Проектные предложения:
- организовать вывоз ТБО на мусоросортировочную станцию, строительство которой запланировано в с. Красногорском.
Скотомогильники.
На территории рассматриваемого муниципального образования расположены 4 скотомогильника, все действующие.
Сведения о них приведены в нижеследующей таблице.
Таблица 20
	Муниципальное образование или ближайший населенный пункт
	Описание местонахож-дения
	Площадь, га
	Состояние
	Способ  уничтожения трупов животных
	Удаление от водного объекта, м

	с. Дебы
	0,5 км до ближайшего населенного пункта
	0,016
	Действует
	Яма биотермическая
	800

	д. Тукташ
	1 км до ближайшего населенного пункта
	0,02
	Действует
	Яма биотермическая
	2000

	д.Ст. Качкашур
	0,7 км до ближайшего населенного пункта
	0,016
	Действует
	Яма биотермическая
	3000

	д. Удм. Караул
	1,8 км до ближайшего населенного пункта
	0,016
	Действует
	Яма биотермическая
	3000



Скотомогильниками пользуются ООО «Качкашурское» и частный сектор. Скотомогильники рекомендуется закрыть, так как они построены с нарушением санитарных правил. Предлагается приобрести для утилизации и уничтожения биологических отходов трупосжигательные печи.
Для улучшения ситуации требуется более ответственное отношение к своим обязанностям руководителей сельхозпредприятий и производственных подразделений.

3. Перечень мероприятий и целевых показателей
Инженерная инфраструктура.
Водоснабжение. Ресурсы поверхностных и подземных вод достаточны для обеспечения водой в полном объеме населения.
Для обеспечения населения муниципального образования доброкачественной питьевой водой необходимо предусмотреть:
- строительство и реконструкцию централизованных систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, водопроводных сетей), 
-   обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений. 
Электроснабжение. Населённые пункты муниципального образования «Дебинское» полностью обеспечены электроэнергией. По территории муниципального образования проходят электрические сети напряжением  10, 35 и 110кВ. 
Основные недостатки  энергообеспечения в МО «Дебинское»: 
-  физический износ электросетей, объектов энергетического хозяйства;
- низкая обеспеченность инвестиционными ресурсами для поддержания и развития мощностей. 
Теплоснабжение. Населенные пункты в рассматриваемом муниципальном образовании  имеют печное отопление. 
Газоснабжение. Населенные пункты МО «Дебинское»  газифицированы. Основная  цель газификации муниципального образования - обеспечение большего количества потребителей природным газом. 
Мероприятия на расчётный срок:
-  дальнейшая газификация района (строительство газопроводов – отводов, ГРС) в соответствии со Схемой газификации, разработанной ОАО «Газпром» - Промгаз.
-  постоянное совершенствование системы автоматизации и безопасности газоиспользующих агрегатов;
-  применение в строительстве  оборудования новых технологий.
Исходя из анализа обеспеченности населенных пунктов МО «Дебинское» инженерной инфраструктурой, можно сделать выводы, что  населенные пункты обеспечены полно только электроэнергией, водой и телефонной связью. Не развита сеть газоснабжения, отсутствует централизованная канализация.

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры
Водоснабжение
Мероприятия на первую очередь:
-ремонт существующих водопроводных сетей;
- строительство площадок (пирсов) для забора воды в с.Дебы, д.Тукташ, д. Старый Качкашур и д.Удмуртский Караул (570 м к северу от деревни) и автодорог – подъездов к ним;
- строительство пирса в д.Зотово;
- ремонт двух пожарных резервуаров в с.Дебы;
- обустройство родников.
Мероприятия на расчетный срок:
- строительство сетей водоснабжения в районах новой застройки;
- создание зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Электроснабжение
Мероприятия на расчетный срок:
- строительство электроэнергетических сетей к проектируемым районам нового строительства.
-разработать и реализовать схему освещения населенных пунктов муниципального образования; 
Газоснабжение
Мероприятия на первую очередь: 
- строительство разводящих сетей  газопроводов по населенным пунктам: Дебы, Тукташ,   Удмуртский Караул, Старый Качкашур;
- перевод котельной Дебинской СОШ на газ.
На расчетный срок
-дальнейшая газификация на территории МО «Дебинское» предусмотрена в соответствии с программой «Газификация Удмуртской Республики на 2010-2014 годы.
Канализация
Мероприятия на первую очередь
-строительство локальных очистных сооружений для предприятий АПК.
Мероприятия по охране окружающей среды
Мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов:
- организация зон санитарной охраны источников водоснабжения, разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения 1, 2 и 3 поясов;
- обустройство родников и колодцев;
- обустройство организованных мест отдыха населения (пляжей);
- организация водоохранных зон и защитных прибрежных полос
По охране атмосферного воздуха
- разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от действующих животноводческих комплексов
- охрана и восстановление зеленых зон.
По санитарной очистке территории:
- закрытие и рекультивация скотомогильников, построенных с нарушением санитарно-защитных норм. 
4. Ресурсное обеспечение
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета сельского поселения «Дебинское» и других источников (внебюджетные средства, средства населения, средства бюджетов других уровней).
Объём и структура бюджетного и внебюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета, внебюджетного финансирования и с учётом фактического выполнения программных мероприятий.


5.Система управления реализацией Программы.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального образования «Дебинское» 
Исполнителем Программы является Администрация муниципального образования «Дебинское». 

Исполнители обеспечивают:
· выполнение мероприятий Программы;
· подготовку предложений по корректировке Программы на соответствующий год;
· формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы;
· подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации Программы в отчётном году.



Финансирование Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.
Объемы финансирования Программы на 2015-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

6. Механизм реализации Программы

Для  достижения  поставленных  в  программе  целей  предполагается   использовать  средства:
· средства бюджета  сельского поселения;
· средства республиканского бюджета .
В  ходе  реализации  программы  будут  использованы  нормативно-правовое  регулирование, бюджетная  поддержка, организационные  и  контролирующие  меры.
В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик - координатор Программы осуществляет:
-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;
- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;
- подготовку отчетов о реализации Программы.


7. Оценка эффективности реализации Программы
Успешная реализация Программы позволит:
- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения);
- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;
- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения;
- повысить  качество предоставления услуг теплоснабжения и снизит затраты на эксплуатацию при реконструкции котельных;
- улучшить уровень экологического состояния сельского поселения.
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- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;
- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения;
- повысить  качество предоставления услуг теплоснабжения и снизит затраты на эксплуатацию при реконструкции котельных;
- улучшить уровень экологического состояния сельского поселения

