РАЗДЕЛ 17.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
с. Красногорское                                                                                                            «       »                    2016 г. 

Администрация муниципального образования «Красногорский район», действующая от имени муниципального образования «Красногорский район», в лице главы Администрации муниципального образования «Красногорский район» Прокашева Игоря Борисовича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _____________, далее именуемое Подрядчик, в лице  _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), по результатам открытого конкурса (протокол №_______________), о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по производству изысканий и разработке проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Артык – Мельниченки 

в Красногорском районе (далее – работы), в соответствии с условиями Задания (Приложение №1 к настоящему Контракту).

1.2. Требования к выполнению работ, являющихся предметом настоящего Контракта, изложены в Задании (Приложении №1 к настоящему Контракту), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в Задании (Приложение №1 к настоящему Контракту).

1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Контракта, собственными силами.

1.5. Срок выполнения работ: в течение 20 календарных дней с момента заключения настоящего Контракта.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Контракта (далее – Цена контракта), составляет _________ (_____________) руб., в том числе НДС.
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта.

2.2. Заказчик осуществляет финансирование (оплату) фактически выполненных работ в установленные настоящим Контрактом сроки за счет средств бюджета муниципального образования, в том числе полученных в качестве субсидий из бюджета Удмуртской Республики в пределах лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования на текущий период. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.3. Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт о приемке выполненных работ. Срок оплаты выполненных работ – до 25.12.2016 года.

3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. При выполнении Подрядчиком условий, установленных настоящим Контрактом, Заказчик обязан перечислить Подрядчику финансовые средства в срок и в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

3.2. Заказчик осуществляет приемку и оценку работ в соответствии с требованиями Задания и в соответствии со стандартами, техническими и технологическими требованиями и нормами, применяемыми при выполнении работ.

4.ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, а также в соответствии со стандартами, техническими и технологическими требованиями и нормами, применяемыми при выполнении данного вида работ.

4.2. При завершении работ Подрядчик в течение 1 рабочего дня представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ, другие передаточные документы с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной  Заданием и условиями настоящего Контракта.

4.3. Подрядчик обязан допускать специалистов Заказчика на территорию предприятия, представлять по их требованию документы, касающиеся выполнения условий настоящего Контракта, давать письменные и устные объяснения по вопросам хода исполнения условий настоящего Контракта.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. В течение 1 рабочего дня по завершении выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан направить Заказчику акт о приемке выполненных работ с приложением к нему экземпляров документации, предусмотренной Заданием и условиями настоящего Контракта.

5.2. В течение 2 рабочих дней с даты получения акта, указанного в п.5.1. настоящего Контракта, Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет приемку выполненных Подрядчиком работ. 

5.3. Заказчик в течение  5  календарных дней со дня назначения своего представителя в порядке, предусмотренном п.5.2. настоящего Контракта, осуществляет приемку выполненных Подрядчиком работ и направляет Подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчиком составляется акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. При выполнении Подрядчиком этих требований, Заказчик подписывает акт и оплачивает выполненные работы. 

5.5. В случае не оформления Заказчиком акта о приемке выполненных работ либо мотивированного отказа от приемки работ в течение срока, указанного в п. 5.3. настоящего Контракта, работа считается принятой и подлежит оплате. 

5.6. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ и их оплате, если их объем, стоимость и (или) качество не соответствует и (или) не подтверждается соответствующими документами. 

5.7. В случае неустранимых сомнений в качестве принимаемых Заказчиком работ Заказчик принимает решение о проведении дополнительной экспертизы, осуществляемой за счет Подрядчика.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Заказчиком устанавливается требование обеспечения исполнения настоящего Контракта в соответствие со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

6.2. Исполнение настоящего Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком, с которым заключается настоящий Контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия настоящего Контракта не менее чем на один месяц.

6.3. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 30 процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. 

6.4. В ходе исполнения настоящего Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.5. В случае применения Подрядчиком формы обеспечения настоящего Контракта путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта в течение одного месяца с момента окончания срока действия настоящего Контракта.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, по оплате выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по оплате выполненных работ, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:

а) 2,5 процентов Цены контракта в случае, если Цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процентов Цены контракта в случае, если Цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

Размер штрафа, определенный в соответствии с настоящим пунктом в денежном выражении составляет __________ рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С (где Ц - Цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по настоящему Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле:
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле:

K = ДП/ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по настоящему Контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.7. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере:

а) 10 процентов Цены контракта в случае, если Цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов Цены контракта в случае, если Цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

Размер штрафа, определенный в соответствии с настоящим пунктом в денежном выражении составляет __________ рублей.

7.8. Если в ходе проведения проверок будут выявлены случаи выполнения Подрядчиком работ с отступлениями от требований государственных стандартов и других нормативных документов, Заказчик вправе потребовать исправления указанных недостатков за счет Подрядчика в оговоренный срок.

7.9. Применение штрафных санкций не освобождает Подрядчика от должного исполнения обязательств или устранения недостатков.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий или общественно-политических конфликтов в зоне выполнения работ, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы строительства, ремонта автомобильных дорог, если эти обстоятельства непосредственно и негативно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

8.2. Если стороны не смогут в течение  7  календарных дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в порядке, установленном п. 10.3. настоящего Контракта. 

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.2. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренного контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы;

2) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

10.2. При выполнении условий настоящего Контракта стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 25.12.2016 года.

11.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один – Заказчику, один - Подрядчику. 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик

Администрация муниципального образования «Красногорский район»

ИНН 1815001093, КПП 183701001                         

 Адрес:427650, УР, с. Красногорское, ул. Ленина, 64                                     

Тел.\факс 8 (34164) 2-16-00, 2-17-51 УФК по Удмуртской Республике (ОФК 15, УФ Администрации Красногорского района  л/с 02133025810, Администрация Красногорского района    л/с 03526140001)

 р\с 40204810500000000016                             

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА  Г. ИЖЕВСК  БИК 049401001

Адрес эл. почты: krasno2@udm.net
Подрядчик

Приложение к настоящему Контракту:

1.Задание
Заказчик






Подрядчик

 Глава Администрации________________И.Б.Прокашев

                                                    м.п.


                                                                                                                      Приложение № 1к муниципальному контракту
                                                                                                        №______________________________
                                                                                            от «_____»____________2016г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по производству изысканий и разработке проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Артык – Мельниченки в Красногорском районе
1. Основание для проектирования

 1.1. Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие транспортной системы Удмуртской Республики», утвержденная Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 июля 2013г. №330 и государственная программа Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и  продовольствия»  на 2013-2020 годы,  утвержденная Постановлением  Правительства Удмуртской Республики от 15 марта 2013г. №102.

2.  Цели и задачи разработки проектной документации 
2.1. Основная цель разработки проектной документации состоит в повышении транспортно-эксплуатационных показателей существующей дороги для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, имущества, охраны окружающей среды, животных и растений.

2.2. Основной задачей при разработке проектной документации является обоснование  принятых оптимальных проектных решений, обеспечивающих комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги,  ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги и влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

3. Заказчик –   Муниципальное образование  «Красногорский  район»
4. Исполнитель - определяется по результатам конкурса
5. Источник финансирования строительства (реконструкции)  –   субсидии из бюджета Удмуртской Республики
6. Стадия проектирования -  проектная документация (с разработкой рабочей документации)
7. Ориентировочный лимит финансирования реализации проектной документации – определяется проектной документацией
8. Исходные данные:

  8.1.  Материалы, передаваемые при заключении муниципального контракта на проектно-  

         изыскательские работы (согласно приложению  1 к Заданию).

  8.2.  Идентификационные сведения по объекту:
8.2.1 Значение: автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района.

8.2.2  Класс автомобильной дороги – дорога обычного типа.

8.2.3 Техническая категория – IV:

  - количество и ширина полос движения – 2 полосы по 3,0м;

  - наличие центральной разделительной полосы – отсутствует;

  - тип пересечений и примыканий  –  в одном уровне.

8.2.4 Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность – принадлежит.

8.2.5 Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться реконструкция и эксплуатация сооружения – определить в процессе инженерных изысканий.

8.2.6  Уровень ответственности –  нормальный.

   8.3. Начало и конец проектируемого участка определить в проектной документации   (начало и окончание границ работ может быть уточнено при выполнении     инженерных изысканий).

9. При разработке проектной документации   принять следующие основные     технические параметры:

	Наименование


	Технические параметры



	Вид  подрядных работ
	реконструкция

	Категория автомобильной дороги
	IV

	Строительная длина, км
	3,7 (уточняется проектной документацией)

	Расчетная скорость, км/ч.
	60

Согласно п.5.1  СП 34. 13330.2012

	Число полос движения, шт
	2

	Ширина земляного полотна, м
	10,0 

	Ширина проезжей части, м
	6,0

	Ширина обочин, м
	2,0  

	Тип дорожной одежды
	переходный

	Вид покрытия 
	ЩГПС

	Нормативные нагрузки для искусственных сооружений
	А-11,НК-80


10. Год начала строительства – согласно титульному списку

11. Инженерные изыскания 

   11.1. Основная цель инженерных изысканий состоит в получении комплекса необходимых материалов и данных для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, обеспечивающих надежность и безопасность автомобильной дороги.

   11.2. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии СП 47.13330.2012,  СП 126.13330.2012, СП 11-104-97, СП 34.13330.2012,  ВСН 208-89.

11.2.1. Система координат – МСК-18. Система высот – Балтийская. Координаты и отметки исходных пунктов планово-высотного обоснования определить с помощью GNSS-оборудования геодезического класса от пунктов государственной опорной межевой сети.

 11.2.2. Выполнить съемку М 1:2000 вдоль существующей автомобильной дороги шириной от оси существующей автодороги влево 30м, вправо 30м.
 11.2.3. Выполнить съемку М 1:500 на застроенной территории, сложных местах. На застроенной территории съемку осуществлять по фасадам зданий.

 11.2.4. Выполнить съемку на пересечениях и примыканиях дорог на протяжении не менее 50м по примыкающей и пересекающей дороге, определить направление, параметры и состояние дороги, искусственных сооружений и обустройства дороги, составить ведомость существующих пересечений и примыканий автомобильной дороги.  

11.2.5. Выполнить съемку и обследование всех водопропускных труб. Снять поперечники по трубе и логу или канаве с определением диаметра, длины, отметок верха и дна трубы и отметок на входе и выходе. Определить отметки дна лога или канавы – на 50м в верховую и низовую стороны. При заиливании трубы отметки ее дна определить по расчищенному дну. Определить наличие и конструкцию оголовков, откосных крыльев, состояние и заиленность трубы. Определить наличие, материал, размеры и состояние укрепления на входе и выходе.

11.2.6. Выполнить съемку параллельно расположенных коммуникаций и пересечений воздушных и подземных инженерных коммуникаций на основной дороге, пересечениях и примыканиях, указать все необходимые отметки: поверхности земли, существующего земполотна, подвески нижнего и верхнего проводов в точке пересечения и у опор; температуру воздуха в момент замера; тип и № опор, количество проводов и марку; в местах пересечений  двух линий,  отметки верхнего провода нижней линии и отметки нижнего провода верхней линии. При съемке подземных коммуникаций указать глубину заложения. Составить ведомость пересекаемых коммуникаций.

11.2.7. Определить визуально состояние земляного полотна и дорожного покрытия по существующей дороге. Зафиксировать наличие, материал и состояние укрепления откосов земляного полотна. Зафиксировать наличие ограждений и дорожных знаков. 
11.2.8. В состав технического отчёта по инженерно-геодезическим изысканиям должны быть включены следующие документы: пояснительная записка; техническое задание на выполнение работ по производству инженерно-геодезических изысканий; технический отчет о сгущении сети;  характеристики теодолитных ходов; характеристики ходов тригонометрического нивелирования; ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых; ведомость реперов; ведомость координат элементов трассы; ведомость координат разбивки закруглений; ведомость пересекаемых коммуникаций; ведомость существующих искусственных сооружений; ведомости существующих дорожных знаков, направляющих устройств, дорожных ограждений, автобусных остановок (при необходимости).  
11.2.9. Графическая часть в зависимости от выполненных работ должна содержать: 

- карту-схему района; 

- план трассы М 1:2000; 

- топографические планы сложных участков М 1:500;

- продольный профиль.

   11.3. Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии СП 47.13330.2012, СП 11-105-97, СП 34.13330.2012.

11.3.1. Провести бурение скважин с целью обеспечения комплексного изучения инженерно-геологических условий района проектируемого объекта, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы.

11.3.2. Графическая часть инженерно-геологических изысканий должна содержать:

- карту фактического материала;

- продольный профиль автомобильной дороги с нанесением инженерно-геологического строения;  

- инженерно-геологические разрезы на сложных участках трассы;

- паспорт сосредоточенного резерва грунта (при необходимости);

   11.4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в соответствии СП 47.13330.2012, СП 11-103-97, СП 34.13330.2012.

11.4.1. Определить  максимальные расходы воды, максимальный и минимальный уровни воды, а также скорости течения. 

11.4.2. Выполнить расчет максимального стока, расчет морфоствора (при необходимости), составить ведомость расчетных данных искусственных сооружений.

11.4.3. Графическая часть инженерно-гидрометеорологических изысканий должна содержать:

- план бассейнов водотоков;

- морфоствор (при необходимости).

   11.5. Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии СП 47.13330.2012, СП 11-102-97, СП 34.13330.2012.

   11.6. Составить программу инженерных изысканий. Программа изысканий подлежит утверждению главным инженером проектно-изыскательской организации и согласованию с заказчиком. Программа инженерных изысканий должна содержать сведения в соответствии с п. 4.15 СП 47.13330.2012. 
   11.7. На основании требований п. 4.1 ст.47, Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ), п.5.6 СП 47.13330.2012 результатом инженерных изысканий должен стать технический отчет, т.е. документ, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой расположен объект, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории. 

   11.8. Технический отчёт об инженерных изысканиях передать Заказчику после окончания изыскательских работ. Материалы в переплетенном виде передаются в томах в 2-х экземплярах и на электронном носителе (CD/DVD с расширением: *.dwg или *.pdf  и иным видом расширением по требованию Заказчика, а изображения, иллюстрации: *.jpg, *.pdf, *gif; текстовая часть -*.doc, *.xls или *.pdf
   11.9. В случае выявления в процессе инженерных изысканий экономической нецелесообразности проведения строительства или необходимости дополнительных специальных обследований конструкций объекта, исполнитель инженерных изысканий должен поставить Заказчика в известность и приостановить работы.

   11.10. По окончании инженерных изысканий земельные участки и конструкции должны быть приведены в состояние, пригодное для их использования по целевому назначению.

12. При выполнении инженерных изысканий

   12.1. Изыскать резерв грунта в соответствии с СП 11-109-98 и согласовать месторасположение сосредоточенного резерва грунта с землепользователем, выполнить топографическую съемку в масштабе 1:1000 с привязкой его к объекту, выдать геологический паспорт грунтов.
   12.2. Определить перечень, состав и балансодержателей объектов (включая наземные и подземные коммуникации и сооружения), подлежащих демонтажу и переустройству. 

   12.3. Выполнить все необходимые согласования с владельцами коммуникаций, проходящих в зоне реконструкции и получить технические условия на их переустройство в случае необходимости.

13. При разработке проектной документации

   13.1. Выполнить сбор исходных данных необходимых для принятия оптимальных 
технических решений и разработки проектной документации. 

   13.2. Основные проектные решения по реконструкции автомобильной дороги и искусственным сооружениям согласовать с Заказчиком до оформления проектной документации.

   13.3. Предусмотреть разработку вариантов   дорожных одежд с выбором оптимального  по результатам сравнения их  технико-экономических показателей и согласовать с Заказчиком.

   13.4. Акт замера расстояний транспортировки строительных материалов согласовать с  Заказчиком.

   13.5.  Согласовать проектную документацию с заинтересованными физическими и    

 юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством.

   13.6. Получить справку о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия в районе прохождения трассы дороги и выполнить археологическое обследование и историко-культурную экспертизу (при необходимости). 

        13.7. Разработать документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, включая материалы с обоснованием принятых технических решений, объемов работ и сметной стоимости, согласованные с Заказчиком.

   13.8. Участвовать без дополнительной оплаты:

- при рассмотрении проектной документации Заказчиком в установленном им   порядке; 

-  при защите проектной документации в органах государственной экспертизы; 

- представлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика и        экспертизы;

 - вносить в проектную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и  органов экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному Заданию. 

14. Основные требования к разработке проектной документации

   14.1. Состав разделов проектной документации принять с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

        В  составе проектной документации  выделить в отдельные тома следующие разделы:

-   Раздел 1 «Пояснительная записка»;

-   Раздел 2 «Проект полосы отвода»; 

-   Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта.

Искусственные  сооружения»;          
-   Раздел 5  «Проект организации строительства»;

-  Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» (при необходимости);

-   Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»;

-   Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

-   Раздел 9 «Смета на строительство»;

-   Раздел 10 «Рекультивация земель».

   14.2.  Проектная документация должна состоять из текстовой и графической части.
   14.3. После получения заключения органов экспертизы разработать рабочую документацию: рабочие чертежи, ведомости объемов, ведомости потребности в материалах, технические спецификации, расчеты (представляются по требованию Заказчика).

   14.4. Проектные решения должны отвечать требованиям нормативно-технических документов, приведенных  в  Приложении 2 к Заданию.  

   14.5. Проект оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование.  

   14.6. Материалы проектной  и рабочей документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»,  ГОСТ  21.1701-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог».

   14.7.  Структуру, состав и формы сметной документации принять в соответствии с п. 28-31 и п.42 Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» и МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации». 

   14.8. Разработать проект межевания и проект планировки территории в соответствии с требованиями ст.42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

   14.9. Ориентировочная площадь для разработки проекта планировки и проекта межевания территории: 370 000 кв.м (по 50 метров в каждую сторону от оси дороги).  

   14.10. Состав проекта планировки и проекта межевания территории должен  включать:

   14.10.1. Основную часть: графические материалы (чертеж или чертежи планировки и межевания территории), текстовые материалы (положения о размещении объекта регионального значения, а также о характеристиках планируемого развития территории);

   14.10.2. Материалы по обоснованию: графические материалы (схемы), текстовые материалы (пояснительная записка).

   14.10.3. В состав графических материалов по обоснованию включаются:

     - Схема расположения элемента планировочной структуры;

     - Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;

     - Разбивочный чертеж красных линий;

     - Схема границ территорий объектов культурного наследия;

     - Схема границ зон с особыми условиями использования территории;

     - Ориентировочный план трассы линейного объекта.

15. Особые условия проектирования

   15.1. Сбор исходных данных, технических условий и согласования с заинтересованными организациями, физическими лицами и ГИБДД осуществляются Подрядчиком самостоятельно и за счёт собственных средств. 

   15.2. Выполнить оценку прогнозного вреда водным биологическим  ресурсам в понижениях и согласовать со Средневолжским территориальным управлением Росрыболовства (при необходимости).

   15.3. Предусмотреть автобусные остановки и разворотные площадки по согласованию

с  Заказчиком (при необходимости).

   15.4. Искусственные сооружения  принять на основании гидрологических расчетов.

   15.5. Выполнить перенос (переустройство) сетей инженерных коммуникаций согласно выданных технических условий. 

16. Дополнительные требования

   16.1. Требования к точности, составу, сдаче отчетов об изыскательских работах, выполнить на основе положений СНиП 11-02-96, СП 47.13330.2012, а также:

· по инженерно-геодезическим изысканиям – СП 11-104-97;

· по инженерно-геологическим изысканиям – СП 11-105-97, части 1-4;

· по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям – СП 11-103-97;

· по инженерно-экологические изыскания – СП 11-102-97.

   16.2. Продолжительность реконструкции – принять на основе проекта организации строительства.
   16.3. Сметную стоимость реконструкции автомобильной дороги определить в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

   16.4. Требования к расчету сметной стоимости реконструкции:

       • Сметную стоимость определить базисно - индексным методом на основе ТЕР-2001 выпуска 2014г. с применением территориальных индексов по конструктивным элементам в текущем уровне  на момент составления сметной документации.

   16.5. При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством – (принять по согласованию с Заказчиком).  

   16.6. Включить затраты при разработке сметной документации на:

-  переустройство коммуникаций;


- временные здания и сооружения – 3,28%;

- перевозку рабочих;

- строительный контроль;

- проведение авторского надзора – 0,2%;

- проектно-изыскательские работы;

- проведение экспертизы;

-  непредвиденные работы и затраты – 3%;

-  налог на добавленную стоимость – 18%;

-  прочие необходимые затраты в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

   16.7. При разработке сметной документации возвратные суммы от разборки существующих конструкций не предусматривать.

17. Требования к сдаче проектной документации Заказчику

   17.1. Знаки, позволяющие вынести на местность ось проектируемой дороги,  репера высотных отметок, в т.ч. у искусственных сооружений, сдать заказчику по акту до начала строительства. Знаки должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт.  

   17.2.Отчетную техническую документацию по инженерным изысканиям передать Заказчику в 2-х экз. 

   17.3. Проектная документация передается Заказчику в книгах в 4-х экземплярах и на электронном носителе.

18. Срок представления проектной документации Заказчику

   18.1.Срок сдачи проектной документации  заказчику  –     в течение 20 (двадцать) дней с момента заключения  муниципального контракта.
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Исходные данные для разработки проектной документации,

передаваемые заказчиком

1. Информация о наличии правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на земельный участок и объект строительства.

1.1.  Правоустанавливающие документы на объект строительства (Свидетельство о государственной регистрации права на автодорогу).

	
	Приложение 2
к Заданию  на выполнение работ по производству изысканий и разработке проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Артык – Мельниченки в Красногорском районе


Примерный перечень

технических документов, подлежащих использованию 

при разработке проекта

	№ п.п.
	Обозначение

нормативного документа
	Название нормативного документа

	1
	ГОСТ Р 8.568-97
	Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

	2
	ГОСТ Р 21.1101-2013
	СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации

	3
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	4
	ГОСТ Р 50970-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	5
	ГОСТ Р 50971-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	6
	ГОСТ Р 51000.4-2011
	Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий

	7
	ГОСТ Р 51256-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования

	8
	ГОСТ Р 51582-2000
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные "Пункт контроля международных автомобильных перевозок" и "Пост дорожно-патрульной службы". Общие технические требования. Правила применения

	9
	ГОСТ Р 52289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	10
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

	11
	ГОСТ Р 52398-2005
	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования

	12
	ГОСТ Р 52399-2005
	Геометрические элементы автомобильных дорог

	13
	ГОСТ Р 52575-2006
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования

	14
	ГОСТ Р 52577-2006
	Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог

	15
	ГОСТ Р 52607-2006
	Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования

	16
	ГОСТ Р 52748-2007
	Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения

	17
	ГОСТ Р 54257-2010
	Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования

	18
	ГОСТ Р 55224-2012
	Цементы для транспортного строительства. Технические условия

	19
	ГОСТ 8.417-2002
	Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин

	20
	ГОСТ 9.602-2005
	ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии

	21
	ГОСТ 12.1.004-91
	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

	22
	ГОСТ 12.1.010-76
	ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

	23
	ГОСТ 12.3.002-75
	ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

	24
	ГОСТ 12.3.009-76
	ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

	25
	ГОСТ 12.4.011-89
	ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

	26
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

	27
	ГОСТ 17.1.1.01-77
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения

	28
	ГОСТ 17.1.1.02-77
	Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов

	29
	ГОСТ 17.1.1.03-86
	Охрана природы. Гидросфера. Классификация водопользований

	30
	ГОСТ 17.1.3.05-82
	Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверх-ностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами

	31
	ГОСТ 17.1.3.06-82
	Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод

	32
	ГОСТ 17.1.3.13-86
	Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения

	33
	ГОСТ 17.2.1.01-76
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу

	34
	ГОСТ 17.4.2.01-81
	Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния

	35
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	36
	ГОСТ 17.5.1.02-85
	Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации

	37
	ГОСТ 17.5.1.03-86
	Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель

	38
	ГОСТ 17.5.3.02-90
	Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог

	39
	ГОСТ 17.5.3.04-83
	Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель

	40
	ГОСТ 17.5.3.05-84
	Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию

	41
	ГОСТ 17.5.3.06-85
	Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	42
	ГОСТ 17.6.1.01-83
	Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения

	43
	ГОСТ 17.8.1.01-86
	Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения

	44
	ГОСТ 17.8.1.02-88
	Охрана природы. Ландшафты. Классификация

	45
	ГОСТ 21.001-2013
	Система проектной документации для строительства. Общие положения

	46
	ГОСТ 21.207-2013
	СПДС. Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог

	47
	ГОСТ 21.302-2013
	СПДС. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям

	48
	ГОСТ 21.701-2013
	СПДС. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог 

	49
	ГОСТ 839-80
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия

	50
	ГОСТ 3344-83
	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия

	51
	ГОСТ 3634-99
	Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия

	52
	ГОСТ 5180-84
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

	53
	ГОСТ 5306-83
	Пиломатериалы и заготовки. Таблицы объемов

	54
	ГОСТ 5525-88
	Части соединительные чугунные, изготовленные литьем в песчаные формы для трубопроводов. Технические условия

	55
	ГОСТ 6482-2011
	Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия

	56
	ГОСТ 6665-91
	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

	57
	ГОСТ 8267-93*
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	58
	ГОСТ 8717.0-84
	Ступени железобетонные и бетонные. Технические условия

	59
	ГОСТ 8717.1-84
	Ступени железобетонные и бетонные. Конструкция и размеры

	60
	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия

	61
	ГОСТ 9128-2013
	Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	62
	ГОСТ 10704-91
	Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент

	63
	ГОСТ 11306-2013
	Торф и продукты его переработки. Методы определения зольности

	64
	ГОСТ 12071-2014
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

	65
	ГОСТ 12248-2010
	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости

	66
	ГОСТ 12536-2014
	Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического  (зернового) и микроагрегатного состава

	67
	ГОСТ 15467-79
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

	68
	ГОСТ 18599-2001
	Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия

	69
	ГОСТ 19804-2012
	Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия

	70
	ГОСТ 19912-2012
	Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием

	71
	ГОСТ 20054-82
	Трубы бетонные безнапорные. Технические условия

	72
	ГОСТ 20276-2012
	Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости

	73
	ГОСТ 20522-2012
	Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний

	74
	ГОСТ 22000-86
	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры

	75
	ГОСТ 22245-90*
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	76
	ГОСТ 22268-76
	Геодезия. Термины и определения

	77
	ГОСТ 22733-2002
	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

	78
	ГОСТ 23161-2012
	Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности

	79
	ГОСТ 23278-2014
	Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости

	80
	ГОСТ 23407-78
	Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия

	81
	ГОСТ 23558-94*
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия
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