РАЗДЕЛ 18.

ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по производству изысканий и разработке проектной документации
на реконструкцию автомобильной дороги Артык – Мельниченки 
в Красногорском районе
1. Основание для проектирования
 1.1. Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие транспортной системы Удмуртской Республики», утвержденная Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 июля 2013г. №330 и государственная программа Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и  продовольствия»  на 2013-2020 годы,  утвержденная Постановлением  Правительства Удмуртской Республики от 15 марта 2013г. №102.
2.  Цели и задачи разработки проектной документации 
2.1. Основная цель разработки проектной документации состоит в повышении транспортно-эксплуатационных показателей существующей дороги для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, имущества, охраны окружающей среды, животных и растений.

2.2. Основной задачей при разработке проектной документации является обоснование  принятых оптимальных проектных решений, обеспечивающих комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги,  ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги и влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

3. Заказчик –   Муниципальное образование  «Красногорский  район»
4. Исполнитель - определяется по результатам конкурса
5. Источник финансирования строительства (реконструкции)  –   субсидии из бюджета Удмуртской Республики.
6. Стадия проектирования -  проектная документация (с разработкой рабочей документации)
7. Ориентировочный лимит финансирования реализации проектной документации – определяется проектной документацией
8. Исходные данные:
  8.1.  Материалы, передаваемые при заключении муниципального контракта на проектно-  

         изыскательские работы (согласно приложению  1 к Заданию).

  8.2.  Идентификационные сведения по объекту:
8.2.1 Значение: автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района.

8.2.2  Класс автомобильной дороги – дорога обычного типа.

8.2.3 Техническая категория – IV:

  - количество и ширина полос движения – 2 полосы по 3,0м;

  - наличие центральной разделительной полосы – отсутствует;

  - тип пересечений и примыканий  –  в одном уровне.

8.2.4 Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность – принадлежит.

8.2.5 Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться реконструкция и эксплуатация сооружения – определить в процессе инженерных изысканий.

8.2.6  Уровень ответственности –  нормальный.

   8.3. Начало и конец проектируемого участка определить в проектной документации   (начало и окончание границ работ может быть уточнено при выполнении     инженерных изысканий).

9. При разработке проектной документации   принять следующие основные     технические параметры:
	Наименование


	Технические параметры



	Вид  подрядных работ
	реконструкция

	Категория автомобильной дороги
	IV

	Строительная длина, км
	3,7 (уточняется проектной документацией)

	Расчетная скорость, км/ч.
	60
Согласно п.5.1  СП 34. 13330.2012

	Число полос движения, шт
	2

	Ширина земляного полотна, м
	10,0 

	Ширина проезжей части, м
	6,0

	Ширина обочин, м
	2,0  

	Тип дорожной одежды
	переходный

	Вид покрытия 
	ЩГПС

	Нормативные нагрузки для искусственных сооружений
	А-11,НК-80


10. Год начала строительства – согласно титульному списку

11. Инженерные изыскания 

   11.1. Основная цель инженерных изысканий состоит в получении комплекса необходимых материалов и данных для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, обеспечивающих надежность и безопасность автомобильной дороги.

   11.2. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии СП 47.13330.2012,  СП 126.13330.2012, СП 11-104-97, СП 34.13330.2012,  ВСН 208-89.
11.2.1. Система координат – МСК-18. Система высот – Балтийская. Координаты и отметки исходных пунктов планово-высотного обоснования определить с помощью GNSS-оборудования геодезического класса от пунктов государственной опорной межевой сети.

 11.2.2. Выполнить съемку М 1:2000 вдоль существующей автомобильной дороги шириной от оси существующей автодороги влево 30м, вправо 30м.
 11.2.3. Выполнить съемку М 1:500 на застроенной территории, сложных местах. На застроенной территории съемку осуществлять по фасадам зданий.

 11.2.4. Выполнить съемку на пересечениях и примыканиях дорог на протяжении не менее 50м по примыкающей и пересекающей дороге, определить направление, параметры и состояние дороги, искусственных сооружений и обустройства дороги, составить ведомость существующих пересечений и примыканий автомобильной дороги.  

11.2.5. Выполнить съемку и обследование всех водопропускных труб. Снять поперечники по трубе и логу или канаве с определением диаметра, длины, отметок верха и дна трубы и отметок на входе и выходе. Определить отметки дна лога или канавы – на 50м в верховую и низовую стороны. При заиливании трубы отметки ее дна определить по расчищенному дну. Определить наличие и конструкцию оголовков, откосных крыльев, состояние и заиленность трубы. Определить наличие, материал, размеры и состояние укрепления на входе и выходе.

11.2.6. Выполнить съемку параллельно расположенных коммуникаций и пересечений воздушных и подземных инженерных коммуникаций на основной дороге, пересечениях и примыканиях, указать все необходимые отметки: поверхности земли, существующего земполотна, подвески нижнего и верхнего проводов в точке пересечения и у опор; температуру воздуха в момент замера; тип и № опор, количество проводов и марку; в местах пересечений  двух линий,  отметки верхнего провода нижней линии и отметки нижнего провода верхней линии. При съемке подземных коммуникаций указать глубину заложения. Составить ведомость пересекаемых коммуникаций.

11.2.7. Определить визуально состояние земляного полотна и дорожного покрытия по существующей дороге. Зафиксировать наличие, материал и состояние укрепления откосов земляного полотна. Зафиксировать наличие ограждений и дорожных знаков. 
11.2.8. В состав технического отчёта по инженерно-геодезическим изысканиям должны быть включены следующие документы: пояснительная записка; техническое задание на выполнение работ по производству инженерно-геодезических изысканий; технический отчет о сгущении сети;  характеристики теодолитных ходов; характеристики ходов тригонометрического нивелирования; ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых; ведомость реперов; ведомость координат элементов трассы; ведомость координат разбивки закруглений; ведомость пересекаемых коммуникаций; ведомость существующих искусственных сооружений; ведомости существующих дорожных знаков, направляющих устройств, дорожных ограждений, автобусных остановок (при необходимости).  
11.2.9. Графическая часть в зависимости от выполненных работ должна содержать: 

- карту-схему района; 

- план трассы М 1:2000; 

- топографические планы сложных участков М 1:500;

- продольный профиль.

   11.3. Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии СП 47.13330.2012, СП 11-105-97, СП 34.13330.2012.
11.3.1. Провести бурение скважин с целью обеспечения комплексного изучения инженерно-геологических условий района проектируемого объекта, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы.

11.3.2. Графическая часть инженерно-геологических изысканий должна содержать:

- карту фактического материала;

- продольный профиль автомобильной дороги с нанесением инженерно-геологического строения;  

- инженерно-геологические разрезы на сложных участках трассы;

- паспорт сосредоточенного резерва грунта (при необходимости);

   11.4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в соответствии СП 47.13330.2012, СП 11-103-97, СП 34.13330.2012.
11.4.1. Определить  максимальные расходы воды, максимальный и минимальный уровни воды, а также скорости течения. 

11.4.2. Выполнить расчет максимального стока, расчет морфоствора (при необходимости), составить ведомость расчетных данных искусственных сооружений.

11.4.3. Графическая часть инженерно-гидрометеорологических изысканий должна содержать:

- план бассейнов водотоков;

- морфоствор (при необходимости).

   11.5. Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии СП 47.13330.2012, СП 11-102-97, СП 34.13330.2012.
   11.6. Составить программу инженерных изысканий. Программа изысканий подлежит утверждению главным инженером проектно-изыскательской организации и согласованию с заказчиком. Программа инженерных изысканий должна содержать сведения в соответствии с п. 4.15 СП 47.13330.2012. 
   11.7. На основании требований п. 4.1 ст.47, Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ), п.5.6 СП 47.13330.2012 результатом инженерных изысканий должен стать технический отчет, т.е. документ, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой расположен объект, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории. 

   11.8. Технический отчёт об инженерных изысканиях передать Заказчику после окончания изыскательских работ. Материалы в переплетенном виде передаются в томах в 2-х экземплярах и на электронном носителе (CD/DVD с расширением: *.dwg или *.pdf  и иным видом расширением по требованию Заказчика, а изображения, иллюстрации: *.jpg, *.pdf, *gif; текстовая часть -*.doc, *.xls или *.pdf
   11.9. В случае выявления в процессе инженерных изысканий экономической нецелесообразности проведения строительства или необходимости дополнительных специальных обследований конструкций объекта, исполнитель инженерных изысканий должен поставить Заказчика в известность и приостановить работы.

   11.10. По окончании инженерных изысканий земельные участки и конструкции должны быть приведены в состояние, пригодное для их использования по целевому назначению.

12. При выполнении инженерных изысканий
   12.1. Изыскать резерв грунта в соответствии с СП 11-109-98 и согласовать месторасположение сосредоточенного резерва грунта с землепользователем, выполнить топографическую съемку в масштабе 1:1000 с привязкой его к объекту, выдать геологический паспорт грунтов.
   12.2. Определить перечень, состав и балансодержателей объектов (включая наземные и подземные коммуникации и сооружения), подлежащих демонтажу и переустройству. 

   12.3. Выполнить все необходимые согласования с владельцами коммуникаций, проходящих в зоне реконструкции и получить технические условия на их переустройство в случае необходимости.

13. При разработке проектной документации

   13.1. Выполнить сбор исходных данных необходимых для принятия оптимальных 
технических решений и разработки проектной документации. 

   13.2. Основные проектные решения по реконструкции автомобильной дороги и искусственным сооружениям согласовать с Заказчиком до оформления проектной документации.

   13.3. Предусмотреть разработку вариантов   дорожных одежд с выбором оптимального  по результатам сравнения их  технико-экономических показателей и согласовать с Заказчиком.

   13.4. Акт замера расстояний транспортировки строительных материалов согласовать с  Заказчиком.

   13.5.  Согласовать проектную документацию с заинтересованными физическими и    

 юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством.
   13.6. Получить справку о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия в районе прохождения трассы дороги и выполнить археологическое обследование и историко-культурную экспертизу (при необходимости). 
        13.7. Разработать документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, включая материалы с обоснованием принятых технических решений, объемов работ и сметной стоимости, согласованные с Заказчиком.
   13.8. Участвовать без дополнительной оплаты:

- при рассмотрении проектной документации Заказчиком в установленном им   порядке; 

-  при защите проектной документации в органах государственной экспертизы; 

- представлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика и        экспертизы;

 - вносить в проектную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и  органов экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному Заданию. 

14. Основные требования к разработке проектной документации

   14.1. Состав разделов проектной документации принять с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

        В  составе проектной документации  выделить в отдельные тома следующие разделы:

-   Раздел 1 «Пояснительная записка»;

-   Раздел 2 «Проект полосы отвода»; 

-   Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта.

Искусственные  сооружения»;          
-   Раздел 5  «Проект организации строительства»;

-  Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» (при необходимости);

-   Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»;

-   Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

-   Раздел 9 «Смета на строительство»;

-   Раздел 10 «Рекультивация земель».

   14.2.  Проектная документация должна состоять из текстовой и графической части.
   14.3. После получения заключения органов экспертизы разработать рабочую документацию: рабочие чертежи, ведомости объемов, ведомости потребности в материалах, технические спецификации, расчеты (представляются по требованию Заказчика).

   14.4. Проектные решения должны отвечать требованиям нормативно-технических документов, приведенных  в  Приложении 2 к Заданию.  

   14.5. Проект оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование.  

   14.6. Материалы проектной  и рабочей документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»,  ГОСТ  21.1701-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог».

   14.7.  Структуру, состав и формы сметной документации принять в соответствии с п. 28-31 и п.42 Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» и МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации». 

   14.8. Разработать проект межевания и проект планировки территории в соответствии с требованиями ст.42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

   14.9. Ориентировочная площадь для разработки проекта планировки и проекта межевания территории: 370 000 кв.м (по 50 метров в каждую сторону от оси дороги).  

   14.10. Состав проекта планировки и проекта межевания территории должен  включать:

   14.10.1. Основную часть: графические материалы (чертеж или чертежи планировки и межевания территории), текстовые материалы (положения о размещении объекта регионального значения, а также о характеристиках планируемого развития территории);

   14.10.2. Материалы по обоснованию: графические материалы (схемы), текстовые материалы (пояснительная записка).

   14.10.3. В состав графических материалов по обоснованию включаются:

     - Схема расположения элемента планировочной структуры;

     - Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;

     - Разбивочный чертеж красных линий;

     - Схема границ территорий объектов культурного наследия;

     - Схема границ зон с особыми условиями использования территории;

     - Ориентировочный план трассы линейного объекта.

15. Особые условия проектирования

   15.1. Сбор исходных данных, технических условий и согласования с заинтересованными организациями, физическими лицами и ГИБДД осуществляются Подрядчиком самостоятельно и за счёт собственных средств. 
   15.2. Выполнить оценку прогнозного вреда водным биологическим  ресурсам в понижениях и согласовать со Средневолжским территориальным управлением Росрыболовства (при необходимости).

   15.3. Предусмотреть автобусные остановки и разворотные площадки по согласованию

с  Заказчиком (при необходимости).

   15.4. Искусственные сооружения  принять на основании гидрологических расчетов.

   15.5. Выполнить перенос (переустройство) сетей инженерных коммуникаций согласно выданных технических условий. 
16. Дополнительные требования

   16.1. Требования к точности, составу, сдаче отчетов об изыскательских работах, выполнить на основе положений СНиП 11-02-96, СП 47.13330.2012, а также:

· по инженерно-геодезическим изысканиям – СП 11-104-97;

· по инженерно-геологическим изысканиям – СП 11-105-97, части 1-4;

· по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям – СП 11-103-97;
· по инженерно-экологические изыскания – СП 11-102-97.
   16.2. Продолжительность реконструкции – принять на основе проекта организации строительства.

   16.3. Сметную стоимость реконструкции автомобильной дороги определить в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

   16.4. Требования к расчету сметной стоимости реконструкции:

       • Сметную стоимость определить базисно - индексным методом на основе ТЕР-2001 выпуска 2014г. с применением территориальных индексов по конструктивным элементам в текущем уровне  на момент составления сметной документации.
   16.5. При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством – (принять по согласованию с Заказчиком).  

   16.6. Включить затраты при разработке сметной документации на:

-  переустройство коммуникаций;

- временные здания и сооружения – 3,28%;

- перевозку рабочих;
- строительный контроль;

- проведение авторского надзора – 0,2%;
- проектно-изыскательские работы;

- проведение экспертизы;
-  непредвиденные работы и затраты – 3%;

-  налог на добавленную стоимость – 18%;

-  прочие необходимые затраты в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».
   16.7. При разработке сметной документации возвратные суммы от разборки существующих конструкций не предусматривать.

17. Требования к сдаче проектной документации Заказчику

   17.1. Знаки, позволяющие вынести на местность ось проектируемой дороги,  репера высотных отметок, в т.ч. у искусственных сооружений, сдать заказчику по акту до начала строительства. Знаки должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт.  

   17.2.Отчетную техническую документацию по инженерным изысканиям передать Заказчику в 2-х экз. 

   17.3. Проектная документация передается Заказчику в книгах в 4-х экземплярах и на электронном носителе.

18. Срок представления проектной документации Заказчику

   18.1.Срок сдачи проектной документации  заказчику  –     в течение 20 (двадцать) дней с момента заключения  муниципального контракта.
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Исходные данные для разработки проектной документации,

передаваемые заказчиком
1. Информация о наличии правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на земельный участок и объект строительства.

1.1.  Правоустанавливающие документы на объект строительства (Свидетельство о государственной регистрации права на автодорогу).

	
	Приложение 2
к Заданию  на выполнение работ по производству изысканий и разработке проектной документации на реконструкцию   автомобильной дороги Артык – Мельниченки в Красногорском районе 


Примерный перечень

технических документов, подлежащих использованию 

при разработке проекта

	№ п.п.
	Обозначение

нормативного документа
	Название нормативного документа

	1
	ГОСТ Р 8.568-97
	Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

	2
	ГОСТ Р 21.1101-2013
	СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации

	3
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	4
	ГОСТ Р 50970-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	5
	ГОСТ Р 50971-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	6
	ГОСТ Р 51000.4-2011
	Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий

	7
	ГОСТ Р 51256-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования

	8
	ГОСТ Р 51582-2000
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные "Пункт контроля международных автомобильных перевозок" и "Пост дорожно-патрульной службы". Общие технические требования. Правила применения

	9
	ГОСТ Р 52289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	10
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

	11
	ГОСТ Р 52398-2005
	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования

	12
	ГОСТ Р 52399-2005
	Геометрические элементы автомобильных дорог

	13
	ГОСТ Р 52575-2006
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования

	14
	ГОСТ Р 52577-2006
	Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог

	15
	ГОСТ Р 52607-2006
	Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования

	16
	ГОСТ Р 52748-2007
	Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения

	17
	ГОСТ Р 54257-2010
	Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования

	18
	ГОСТ Р 55224-2012
	Цементы для транспортного строительства. Технические условия

	19
	ГОСТ 8.417-2002
	Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин

	20
	ГОСТ 9.602-2005
	ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии

	21
	ГОСТ 12.1.004-91
	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

	22
	ГОСТ 12.1.010-76
	ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

	23
	ГОСТ 12.3.002-75
	ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

	24
	ГОСТ 12.3.009-76
	ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

	25
	ГОСТ 12.4.011-89
	ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

	26
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

	27
	ГОСТ 17.1.1.01-77
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения

	28
	ГОСТ 17.1.1.02-77
	Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов

	29
	ГОСТ 17.1.1.03-86
	Охрана природы. Гидросфера. Классификация водопользований

	30
	ГОСТ 17.1.3.05-82
	Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверх-ностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами

	31
	ГОСТ 17.1.3.06-82
	Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод

	32
	ГОСТ 17.1.3.13-86
	Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения

	33
	ГОСТ 17.2.1.01-76
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу

	34
	ГОСТ 17.4.2.01-81
	Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния

	35
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	36
	ГОСТ 17.5.1.02-85
	Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации

	37
	ГОСТ 17.5.1.03-86
	Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель

	38
	ГОСТ 17.5.3.02-90
	Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог

	39
	ГОСТ 17.5.3.04-83
	Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель

	40
	ГОСТ 17.5.3.05-84
	Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию

	41
	ГОСТ 17.5.3.06-85
	Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	42
	ГОСТ 17.6.1.01-83
	Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения

	43
	ГОСТ 17.8.1.01-86
	Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения

	44
	ГОСТ 17.8.1.02-88
	Охрана природы. Ландшафты. Классификация

	45
	ГОСТ 21.001-2013
	Система проектной документации для строительства. Общие положения

	46
	ГОСТ 21.207-2013
	СПДС. Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог

	47
	ГОСТ 21.302-2013
	СПДС. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям

	48
	ГОСТ 21.701-2013
	СПДС. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог 

	49
	ГОСТ 839-80
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия

	50
	ГОСТ 3344-83
	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия

	51
	ГОСТ 3634-99
	Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия

	52
	ГОСТ 5180-84
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

	53
	ГОСТ 5306-83
	Пиломатериалы и заготовки. Таблицы объемов

	54
	ГОСТ 5525-88
	Части соединительные чугунные, изготовленные литьем в песчаные формы для трубопроводов. Технические условия

	55
	ГОСТ 6482-2011
	Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия

	56
	ГОСТ 6665-91
	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

	57
	ГОСТ 8267-93*
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	58
	ГОСТ 8717.0-84
	Ступени железобетонные и бетонные. Технические условия

	59
	ГОСТ 8717.1-84
	Ступени железобетонные и бетонные. Конструкция и размеры

	60
	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия

	61
	ГОСТ 9128-2013
	Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	62
	ГОСТ 10704-91
	Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент

	63
	ГОСТ 11306-2013
	Торф и продукты его переработки. Методы определения зольности

	64
	ГОСТ 12071-2014
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

	65
	ГОСТ 12248-2010
	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости

	66
	ГОСТ 12536-2014
	Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического  (зернового) и микроагрегатного состава

	67
	ГОСТ 15467-79
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

	68
	ГОСТ 18599-2001
	Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия

	69
	ГОСТ 19804-2012
	Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия

	70
	ГОСТ 19912-2012
	Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием

	71
	ГОСТ 20054-82
	Трубы бетонные безнапорные. Технические условия

	72
	ГОСТ 20276-2012
	Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости

	73
	ГОСТ 20522-2012
	Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний

	74
	ГОСТ 22000-86
	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры

	75
	ГОСТ 22245-90*
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	76
	ГОСТ 22268-76
	Геодезия. Термины и определения

	77
	ГОСТ 22733-2002
	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

	78
	ГОСТ 23161-2012
	Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности

	79
	ГОСТ 23278-2014
	Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости

	80
	ГОСТ 23407-78
	Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия

	81
	ГОСТ 23558-94*
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	82
	ГОСТ 23735-2014
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

	83
	ГОСТ 23740-79
	Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ

	84
	ГОСТ 24846-2012
	Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений

	85
	ГОСТ 24847-81
	Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания

	86
	ГОСТ 25100-2011
	Грунты. Классификация

	87
	ГОСТ 25192-2012
	Бетоны. Классификация и общие технические требования

	88
	ГОСТ 25459-82
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

	89
	ГОСТ 25584-90
	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации

	90
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	91
	ГОСТ 26262-2014
	Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания

	92
	ГОСТ 26633-2012
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	93
	ГОСТ 26804-2012
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

	94
	ГОСТ 27217-2012
	Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения

	95
	ГОСТ 28622-2012
	Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости

	96
	ГОСТ 30416-2012
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