Приложение № 2

к документации об аукционе

Санкт-Петербург БАРС+ версия 12.095

 Форма 4

 Капитальный ремонт здания МАОУ Красногорская гимназияв с.Красногорское Удмуртской Республики

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 [наименование стройки ( ремонтируемого объекта)]

 Л О К А Л Ь H Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т №

 (локальная смета)

 на замену оконных блоков здания МАОУ Красногорская гимназия в с.Красногорское Удмуртской Республики

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

 Капитальный ремонт здания МАОУ Красногорская гимназияв с.Красногорское Удмуртской Республики

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Оcнование:

 Сметная стоимость: 2000.263 тыс.руб.

 ----------------------------------------------------------------------------------------

 Средства на оплату труда: 198.559 тыс.руб.

 ----------------------------------------------------------------------------------

 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.

 руб.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 | | | |Cтоимость единицы | Общая стоимость | Затраты труда |

 | Шифр и номер | Наименование |Количество|-------------------|-----------------------------| рабочих, чел.-ч, |

 N | позиции и | работ и затрат, | | всего |Эксплута | Всего | оплаты |эксплуа- | не занятых |

 | норматива | единица | | | ции | | труда | тация | обслуживанием |

п.п.| | измерения | | | машин | | | машин | машин |

 | | | | | | | | |-------------------|

 | | | |-------------------| | |---------|обслуживающ. машины|

 | | | |оплаты | в т.ч. | | | в т.ч. |-------------------|

 | | | |труда | оплаты | | | оплаты | на | всего |

 | | | | | труда | | | труда | единицу | |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 этаж

 Окна

 1 ТЕРр56-01-1 Демонтаж оконных коробок в 0.30 1219.88 91.82 366 338 28 128.73 38.62

 (=108) каменных стенах с отбивкой 100 коро --------- --------- --------- --------- ---------

 штукатурки в откосах 1128.06 24.73 7 2.15 0.65

 2 ТЕРр56-02-2 Снятие оконных переплетов 1.04895 427.85 31.21 449 416 33 46.11 48.37

 (=108) остекленных 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

 396.64 12.91 14 0.93 0.98

 V = (1.85\*2.10\*23+1.85\*1.2\*7

 )/100

 3 ТЕРр56-03-1 Снятие подоконных досок 0.2985 2346.92 74.46 701 679 22 275.60 82.27

 (=108) бетонных и мозаичных 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

 2272.46 16.33 5 1.58 0.47

 4 ТЕР10-01034-08 Установка в жилых и 0.89355 11933.39 564.26 10663 1438 504 171.53 153.27

 (= 19) общественных зданиях 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

 оконных блоков из ПВХ 1609.68 11.45 10 0.83 0.74

 профилей поворотных

 (откидных,

 поворотно-откидных) с

 площадью проема более 2 м2

 трехстворчатых, в том числе

 при наличии створок глухого

 остекления

 Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

 Кт2 = 1.2500

 V = 1.85\*2.1\*23/100

 5 203-1028 Блок оконный пластиковый 89.355 2407.74 215144

 (= 19) трехстворчатый, с м2

 поворотной створкой,

 двухкамерным стеклопакетом

 (32 мм), площадью более 3,5

 м2

 6 ТЕР10-01034-06 Установка в жилых и 0.1554 11270.74 447.97 1751 213 70 145.72 22.64

 (= 19) общественных зданиях 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

 оконных блоков из ПВХ 1367.44 9.17 1 0.66 0.10

 профилей поворотных

 (откидных,

 поворотно-откидных) с

 площадью проема более 2 м2

 двухстворчатых

 V = 1.85\*1.2\*7/100

 7 203-0999 Блок оконный пластиковый 15.54 3134.06 48703

 (= 19) двустворчатый, с глухой и м2

 поворотно-откидной

 створкой, двухкамерным

 стеклопакетом (32 мм),

 площадью до 2,5 м2

 8 ТЕРр58-20-1 Смена обделок из листовой 0.597 2921.65 6.81 1744 226 4 41.41 24.72

 (=110) стали (поясков, сандриков, 100 м --------- --------- --------- --------- ---------

 отливов, карнизов) шириной 379.06 1.12 1 0.08 0.05

 до 0,4 м

 9 101-1875 Сталь листовая оцинкованная -0.109848 13306.52 -1462

 (=110) толщиной листа 0,7 мм т

 10 101-2411 Водоотлив оконный шириной 59.70 30.00 1791

 (=110) планки 250 мм из п.м

 оцинкованной стали с

 полимерным покрытием

 11 ТЕР10-01035-03 Установка подоконных досок 0.60 6938.25 41.53 4163 135 25 24.59 14.75

 (= 19) из ПВХ в каменных стенах 100 п. --------- --------- --------- --------- ---------

 толщиной свыше 0,51 м 225.07 1.22 1 0.09 0.05

 Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

 Кт2 = 1.2500

 12 101-2912 Доски подоконные ПВХ, 60.00 388.62 23317

 (= 19) шириной 600 мм м

 13 ТЕР15-01050-04 Облицовка оконных и дверных 0.93 12935.16 67.97 12030 1755 63 191.44 178.04

 (= 32) откосов декоративным 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

 бумажно-слоистым пластиком 1886.75 1.39 1 0.10 0.09

 или листами из

 синтетических материалов на

 клее

 Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

 Кт2 = 1.2500

 14 101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 -0.09765 88298.19 -8622

 (= 32) с декоративной стороной 1000 м2

 15 101-6871 Сэндвич-панели для откосов 97.65 385.77 37670

 (= 32) (наружные слои – листы из м2

 поливинилхлорида,

 внутреннее наполнение –

 вспененный пенополистирол)

 белые, ширина 1,5 м, длина

 3,0 м, толщина 10 мм

 16 101-6887 Уголок для пластиковых 87.00 2.59 225

 (= 32) панелей длиной 3,0 м, шт.

 размером 30х30 мм, белый

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 348633 5200 749 342684 563

 --------- ---------

 40 3

 -накладные расходы руб. 5351

 -сметная прибыль руб. 2849

 Итого по разделу в базовых ценах руб. 356833

 ВСЕГО: 356833

 Индекс на осн з/п (п.42 прил.10 декабрь 2016) 14.6300 76076 [2\_1\_6]

 Индекс на экспл. машин 6.1700 4375 [2\_1\_7]

 Индекс на з/п машинистов 14.6300 585 [2\_1\_8]

 Индекс к стоимости материалов 1.4600 500319 [2\_1\_9]

 ИТОГО: 581355 76076 4960 500319

 ---------

 585

 Накладные расходы 12.4400 66566 [3\_2\_10]

 ИТОГО: 647921

 Сметная прибыль 11.7000 33333 [4\_3\_11]

 Итого по разделу : 681254

 Разные работы

 17 ТЕРр61-02-1 Ремонт штукатурки 0.14 3123.98 22.48 437 270 3 203.07 28.43

 (=113) внутренних стен по камню 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

 известковым раствором 1931.30 9.30 1 0.67 0.09

 площадью отдельных мест до

 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 437 270 3 164 28

 --------- ---------

 1

 -накладные расходы руб. 214

 -сметная прибыль руб. 136

 Итого по разделу в базовых ценах руб. 787

 ВСЕГО: 787

 Индекс на осн з/п (п.59 прил.10 декабрь 2016) 14.6300 3950 [2\_1\_6]

 Индекс на экспл. машин 6.7500 14 [2\_1\_7]

 Индекс на з/п машинистов 14.6300 15 [2\_1\_8]

 Индекс к стоимости материалов 4.7800 784 [2\_1\_9]

 ИТОГО: 4763 3950 29 784

 ---------

 15

 Накладные расходы 12.4400 2662 [3\_2\_10]

 ИТОГО: 7425

 Сметная прибыль 11.7000 1591 [4\_3\_11]

 Итого по разделу : 9016

 2 этаж

 Окна

 18 ТЕРр56-01-1 Демонтаж оконных коробок в 0.38 1219.88 91.82 464 429 35 128.73 48.92

 (=108) каменных стенах с отбивкой 100 коро --------- --------- --------- --------- ---------

 штукатурки в откосах 1128.06 24.73 9 2.15 0.82

 19 ТЕРр56-02-2 Снятие оконных переплетов 1.25985 427.85 31.21 539 500 39 46.11 58.09

 (=108) остекленных 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

 396.64 12.91 16 0.93 1.17

 V = (1.85\*2.15\*4+1.85\*2.1\*14

 +1.85\*2\*8+1.85\*1.2\*11+1.85\*0

 .9)/100

 20 ТЕРр56-03-1 Снятие подоконных досок 0.3595 2346.92 74.46 844 817 27 275.60 99.08

 (=108) бетонных и мозаичных 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

 2272.46 16.33 6 1.58 0.57

 21 ТЕР10-01034-08 Установка в жилых и 0.999 11933.39 564.26 11921 1608 564 171.53 171.36

 (= 19) общественных зданиях 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

 оконных блоков из ПВХ 1609.68 11.45 11 0.83 0.83

 профилей поворотных

 (откидных,

 поворотно-откидных) с

 площадью проема более 2 м2

 трехстворчатых, в том числе

 при наличии створок глухого

 остекления

 Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

 Кт2 = 1.2500

 V = (1.85\*2.15\*4+1.85\*2.1\*14

 +1.85\*2\*8)/100

 22 203-1028 Блок оконный пластиковый 99.90 2407.74 240533

 (= 19) трехстворчатый, с м2

 поворотной створкой,

 двухкамерным стеклопакетом

 (32 мм), площадью более 3,5

 м2

 23 ТЕР10-01034-06 Установка в жилых и 0.2442 11587.84 559.95 2830 384 137 167.58 40.92

 (= 19) общественных зданиях 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

 оконных блоков из ПВХ 1572.56 11.45 3 0.83 0.20

 профилей поворотных

 (откидных,

 поворотно-откидных) с

 площадью проема более 2 м2

 двухстворчатых

 Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

 Кт2 = 1.2500

 V = 1.85\*1.2\*11/100

 24 203-0999 Блок оконный пластиковый 24.42 3134.06 76534

 (= 19) двустворчатый, с глухой и м2

 поворотно-откидной

 створкой, двухкамерным

 стеклопакетом (32 мм),

 площадью до 2,5 м2

 25 ТЕР10-01034-03 Установка в жилых и 0.01665 18598.25 667.08 310 39 11 248.49 4.14

 (= 19) общественных зданиях 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

 оконных блоков из ПВХ 2331.84 30.57 1 2.20 0.04

 профилей поворотных

 (откидных,

 поворотно-откидных) с

 площадью проема до 2 м2

 одностворчатых

 Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

 Кт2 = 1.2500

 V = 1.85\*0.9/100

 26 203-0961 Блок оконный пластиковый 1.665 3386.68 5639

 (= 19) одностворчатый, с м2

 поворотно-откидной

 створкой, двухкамерным

 стеклопакетом (32 мм),

 площадью до 2 м2

 27 ТЕРр58-20-1 Смена обделок из листовой 0.72 2921.65 6.81 2104 273 5 41.41 29.82

 (=110) стали (поясков, сандриков, 100 м --------- --------- --------- --------- ---------

 отливов, карнизов) шириной 379.06 1.12 1 0.08 0.06

 до 0,4 м

 28 101-1875 Сталь листовая оцинкованная -0.13248 13306.52 -1763

 (=110) толщиной листа 0,7 мм т

 29 101-2411 Водоотлив оконный шириной 72.00 30.00 2160

 (=110) планки 250 мм из п.м

 оцинкованной стали с

 полимерным покрытием

 30 ТЕР10-01035-03 Установка подоконных досок 0.75 6938.25 41.53 5204 169 31 24.59 18.44

 (= 19) из ПВХ в каменных стенах 100 п. --------- --------- --------- --------- ---------

 толщиной свыше 0,51 м 225.07 1.22 1 0.09 0.07

 Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

 Кт2 = 1.2500

 31 101-2912 Доски подоконные ПВХ, 75.00 388.62 29147

 (= 19) шириной 600 мм м

 32 ТЕР15-01050-04 Облицовка оконных и дверных 1.15 12935.16 67.97 14875 2170 78 191.44 220.16

 (= 32) откосов декоративным 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

 бумажно-слоистым пластиком 1886.75 1.39 2 0.10 0.12

 или листами из

 синтетических материалов на

 клее

 Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

 Кт2 = 1.2500

 33 101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 -0.12075 88298.19 -10662

 (= 32) с декоративной стороной 1000 м2

 34 101-6871 Сэндвич-панели для откосов 120.75 385.77 46582

 (= 32) (наружные слои – листы из м2

 поливинилхлорида,

 внутреннее наполнение –

 вспененный пенополистирол)

 белые, ширина 1,5 м, длина

 3,0 м, толщина 10 мм

 35 101-6887 Уголок для пластиковых 98.00 2.59 254

 (= 32) панелей длиной 3,0 м, шт.

 размером 30х30 мм, белый

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 427515 6389 927 420199 690

 --------- ---------

 50 4

 -накладные расходы руб. 6580

 -сметная прибыль руб. 3498

 Итого по разделу в базовых ценах руб. 437593

 ВСЕГО: 437593

 Индекс на осн з/п (п.42 прил.10 декабрь 2016) 14.6300 93471 [2\_1\_6]

 Индекс на экспл. машин 6.1700 5411 [2\_1\_7]

 Индекс на з/п машинистов 14.6300 732 [2\_1\_8]

 Индекс к стоимости материалов 1.4600 613491 [2\_1\_9]

 ИТОГО: 713105 93471 6143 613491

 ---------

 732

 Накладные расходы 12.4400 81855 [3\_2\_10]

 ИТОГО: 794960

 Сметная прибыль 11.7000 40927 [4\_3\_11]

 Итого по разделу : 835887

 Разные работы

 36 ТЕРр61-02-1 Ремонт штукатурки 0.21 3123.98 22.48 656 406 5 203.07 42.64

 (=113) внутренних стен по камню 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

 известковым раствором 1931.30 9.30 2 0.67 0.14

 площадью отдельных мест до

 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 656 406 5 245 43

 --------- ---------

 2

 -накладные расходы руб. 322

 -сметная прибыль руб. 204

 Итого по разделу в базовых ценах руб. 1182

 ВСЕГО: 1182

 Индекс на осн з/п (п.59 прил.10 декабрь 2016) 14.6300 5940 [2\_1\_6]

 Индекс на экспл. машин 6.7500 20 [2\_1\_7]

 Индекс на з/п машинистов 14.6300 29 [2\_1\_8]

 Индекс к стоимости материалов 4.7800 1171 [2\_1\_9]

 ИТОГО: 7160 5940 49 1171

 ---------

 29

 Накладные расходы 12.4400 4006 [3\_2\_10]

 ИТОГО: 11166

 Сметная прибыль 11.7000 2387 [4\_3\_11]

 Итого по разделу : 13553

 3 этаж

 Окна

 37 ТЕРр56-01-1 Демонтаж оконных коробок в 0.07 1219.88 91.82 85 79 6 128.73 9.01

 (=108) каменных стенах с отбивкой 100 коро --------- --------- --------- --------- ---------

 штукатурки в откосах 1128.06 24.73 2 2.15 0.15

 38 ТЕРр56-02-2 Снятие оконных переплетов 0.23865 427.85 31.21 102 95 7 46.11 11.00

 (=108) остекленных 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

 396.64 12.91 3 0.93 0.22

 V = (1.85\*2.1\*5+1.85\*1.2\*2)/

 100

 39 ТЕРр56-03-1 Снятие подоконных досок 0.068 2346.92 74.46 160 155 5 275.60 18.74

 (=108) бетонных и мозаичных 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

 2272.46 16.33 1 1.58 0.11

 40 ТЕР10-01034-08 Установка в жилых и 0.19425 11933.39 564.26 2318 313 110 171.53 33.32

 (= 19) общественных зданиях 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

 оконных блоков из ПВХ 1609.68 11.45 2 0.83 0.16

 профилей поворотных

 (откидных,

 поворотно-откидных) с

 площадью проема более 2 м2

 трехстворчатых, в том числе

 при наличии створок глухого

 остекления

 Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

 Кт2 = 1.2500

 V = 1.85\*2.1\*5/100

 41 203-1028 Блок оконный пластиковый 19.425 2407.74 46770

 (= 19) трехстворчатый, с м2

 поворотной створкой,

 двухкамерным стеклопакетом

 (32 мм), площадью более 3,5

 м2

 42 ТЕР10-01034-06 Установка в жилых и 0.0444 11270.74 447.97 500 61 20 145.72 6.47

 (= 19) общественных зданиях 100 м2 --------- --------- --------- ---------

 оконных блоков из ПВХ 1367.44 9.17 0.66 0.03

 профилей поворотных

 (откидных,

 поворотно-откидных) с

 площадью проема более 2 м2

 двухстворчатых

 V = 1.85\*1.2\*2/100

 43 203-0999 Блок оконный пластиковый 4.44 3134.06 13915

 (= 19) двустворчатый, с глухой и м2

 поворотно-откидной

 створкой, двухкамерным

 стеклопакетом (32 мм),

 площадью до 2,5 м2

 44 ТЕРр58-20-1 Смена обделок из листовой 0.136 2921.65 6.81 397 52 1 41.41 5.63

 (=110) стали (поясков, сандриков, 100 м --------- --------- --------- ---------

 отливов, карнизов) шириной 379.06 1.12 0.08 0.01

 до 0,4 м

 45 101-1875 Сталь листовая оцинкованная -0.025024 13306.52 -333

 (=110) толщиной листа 0,7 мм т

 46 ТЕР10-01035-01 Установка подоконных досок 0.136 4487.10 20.98 610 30 3 24.37 3.31

 (= 19) из ПВХ в каменных стенах 100 п. --------- --------- --------- ---------

 толщиной до 0,51 м 223.07 0.69 0.05 0.01

 Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

 Кт2 = 1.2500

 47 101-2912 Доски подоконные ПВХ, 13.60 388.62 5285

 (= 19) шириной 600 мм м

 48 ТЕР15-01050-04 Облицовка оконных и дверных 0.21 12935.16 67.97 2716 396 14 191.44 40.20

 (= 32) откосов декоративным 100 м2 --------- --------- --------- ---------

 бумажно-слоистым пластиком 1886.75 1.39 0.10 0.02

 или листами из

 синтетических материалов на

 клее

 Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

 Кт2 = 1.2500

 49 101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 -0.02205 88298.19 -1947

 (= 32) с декоративной стороной 1000 м2

 50 101-6871 Сэндвич-панели для откосов 22.05 385.77 8506

 (= 32) (наружные слои – листы из м2

 поливинилхлорида,

 внутреннее наполнение –

 вспененный пенополистирол)

 белые, ширина 1,5 м, длина

 3,0 м, толщина 10 мм

 51 101-6887 Уголок для пластиковых 19.00 2.59 49

 (= 32) панелей длиной 3,0 м, шт.

 размером 30х30 мм, белый

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 79133 1181 166 77786 127

 --------- ---------

 8

 -накладные расходы руб. 1212

 -сметная прибыль руб. 647

 Итого по разделу в базовых ценах руб. 80992

 ВСЕГО: 80992

 Индекс на осн з/п (п.42 прил.10 декабрь 2016) 14.6300 17278 [2\_1\_6]

 Индекс на экспл. машин 6.1700 975 [2\_1\_7]

 Индекс на з/п машинистов 14.6300 117 [2\_1\_8]

 Индекс к стоимости материалов 1.4600 113568 [2\_1\_9]

 ИТОГО: 131938 17278 1092 113568

 ---------

 117

 Накладные расходы 12.4400 15077 [3\_2\_10]

 ИТОГО: 147015

 Сметная прибыль 11.7000 7570 [4\_3\_11]

 Итого по разделу : 154585

 Разные работы

 52 ТЕРр61-02-1 Ремонт штукатурки 0.013 3123.98 22.48 41 25 203.07 2.64

 (=113) внутренних стен по камню 100 м2 --------- --------- --------- ---------

 известковым раствором 1931.30 9.30 0.67 0.01

 площадью отдельных мест до

 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 41 25 16 3

 ---------

 -накладные расходы руб. 20

 -сметная прибыль руб. 13

 Итого по разделу в базовых ценах руб. 74

 ВСЕГО: 74

 Индекс на осн з/п (п.59 прил.10 декабрь 2016) 14.6300 366 [2\_1\_6]

 Индекс на экспл. машин 6.7500 0 [2\_1\_7]

 Индекс на з/п машинистов 14.6300 0 [2\_1\_8]

 Индекс к стоимости материалов 4.7800 76 [2\_1\_9]

 ИТОГО: 442 366 76

 Накладные расходы 12.4400 249 [3\_2\_10]

 ИТОГО: 691

 Сметная прибыль 11.7000 152 [4\_3\_11]

 Итого по разделу : 843

 ===================================================================================================================================

 Итого прямых затрат по смете в базовых ценах руб. 856415 13471 1850 841094

 ---------

 101

 -накладные расходы руб. 13699

 -сметная прибыль руб. 7347

 Итого по смете в базовых ценах руб. 877461

 Итого прямых затрат по смете в текущих ценах руб. 1438763 197081 12273 1229409 1454

 --------- ---------

 1478 7

 -накладные расходы 170415

 -сметная прибыль 85960

 Итого по смете в текущих ценах руб. 1695138

 ВСЕГО: 1695138

 НДС к СМР 0.1800 305125 [10\_8\_15]

 ВСЕГО : 2000263

 Всего по смете в базовых ценах: 877461

 К ОПЛАТЕ СМР : Два миллиона двести шестьдесят три руб.

 Определитель - (= 0)

 Сметная прибыль -0.0000 (1)

 Определитель - (= 19)

 Сметная прибыль -0.5400 (5)

 Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1800

 Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

 Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

 Определитель - (= 32)

 Сметная прибыль -0.4700 (5)

 Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0500

 Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

 Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

 Определитель - (= 39)

 Сметная прибыль -0.7600 (5)

 Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.3000

 Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

 Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

 Определитель - (= 40)

 Сметная прибыль -0.5100 (5)

 Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.2000

 Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

 Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

 Определитель - (=108)

 Сметная прибыль -0.6200 (5)

 Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8200

 Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

 Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

 Определитель - (=110)

 Сметная прибыль -0.6500 (5)

 Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8300

 Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

 Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

 Определитель - (=113)

 Сметная прибыль -0.5000 (5)

 Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7900

 Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

 Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

 Cоставил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Проверил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_