Приложение № 2

к документации об аукционе

Санкт-Петербург БАРС+ версия 12.095

Форма 4

Капитальный ремонт здания МАОУ Красногорская гимназияв с.Красногорское Удмуртской Республики

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[наименование стройки ( ремонтируемого объекта)]

Л О К А Л Ь H Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т №

(локальная смета)

на замену оконных блоков здания МАОУ Красногорская гимназия в с.Красногорское Удмуртской Республики

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Капитальный ремонт здания МАОУ Красногорская гимназияв с.Красногорское Удмуртской Республики

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оcнование:

Сметная стоимость: 2000.263 тыс.руб.

----------------------------------------------------------------------------------------

Средства на оплату труда: 198.559 тыс.руб.

----------------------------------------------------------------------------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.

руб.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | |Cтоимость единицы | Общая стоимость | Затраты труда |

| Шифр и номер | Наименование |Количество|-------------------|-----------------------------| рабочих, чел.-ч, |

N | позиции и | работ и затрат, | | всего |Эксплута | Всего | оплаты |эксплуа- | не занятых |

| норматива | единица | | | ции | | труда | тация | обслуживанием |

п.п.| | измерения | | | машин | | | машин | машин |

| | | | | | | | |-------------------|

| | | |-------------------| | |---------|обслуживающ. машины|

| | | |оплаты | в т.ч. | | | в т.ч. |-------------------|

| | | |труда | оплаты | | | оплаты | на | всего |

| | | | | труда | | | труда | единицу | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 этаж

Окна

1 ТЕРр56-01-1 Демонтаж оконных коробок в 0.30 1219.88 91.82 366 338 28 128.73 38.62

(=108) каменных стенах с отбивкой 100 коро --------- --------- --------- --------- ---------

штукатурки в откосах 1128.06 24.73 7 2.15 0.65

2 ТЕРр56-02-2 Снятие оконных переплетов 1.04895 427.85 31.21 449 416 33 46.11 48.37

(=108) остекленных 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

396.64 12.91 14 0.93 0.98

V = (1.85\*2.10\*23+1.85\*1.2\*7

)/100

3 ТЕРр56-03-1 Снятие подоконных досок 0.2985 2346.92 74.46 701 679 22 275.60 82.27

(=108) бетонных и мозаичных 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

2272.46 16.33 5 1.58 0.47

4 ТЕР10-01034-08 Установка в жилых и 0.89355 11933.39 564.26 10663 1438 504 171.53 153.27

(= 19) общественных зданиях 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

оконных блоков из ПВХ 1609.68 11.45 10 0.83 0.74

профилей поворотных

(откидных,

поворотно-откидных) с

площадью проема более 2 м2

трехстворчатых, в том числе

при наличии створок глухого

остекления

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

V = 1.85\*2.1\*23/100

5 203-1028 Блок оконный пластиковый 89.355 2407.74 215144

(= 19) трехстворчатый, с м2

поворотной створкой,

двухкамерным стеклопакетом

(32 мм), площадью более 3,5

м2

6 ТЕР10-01034-06 Установка в жилых и 0.1554 11270.74 447.97 1751 213 70 145.72 22.64

(= 19) общественных зданиях 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

оконных блоков из ПВХ 1367.44 9.17 1 0.66 0.10

профилей поворотных

(откидных,

поворотно-откидных) с

площадью проема более 2 м2

двухстворчатых

V = 1.85\*1.2\*7/100

7 203-0999 Блок оконный пластиковый 15.54 3134.06 48703

(= 19) двустворчатый, с глухой и м2

поворотно-откидной

створкой, двухкамерным

стеклопакетом (32 мм),

площадью до 2,5 м2

8 ТЕРр58-20-1 Смена обделок из листовой 0.597 2921.65 6.81 1744 226 4 41.41 24.72

(=110) стали (поясков, сандриков, 100 м --------- --------- --------- --------- ---------

отливов, карнизов) шириной 379.06 1.12 1 0.08 0.05

до 0,4 м

9 101-1875 Сталь листовая оцинкованная -0.109848 13306.52 -1462

(=110) толщиной листа 0,7 мм т

10 101-2411 Водоотлив оконный шириной 59.70 30.00 1791

(=110) планки 250 мм из п.м

оцинкованной стали с

полимерным покрытием

11 ТЕР10-01035-03 Установка подоконных досок 0.60 6938.25 41.53 4163 135 25 24.59 14.75

(= 19) из ПВХ в каменных стенах 100 п. --------- --------- --------- --------- ---------

толщиной свыше 0,51 м 225.07 1.22 1 0.09 0.05

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

12 101-2912 Доски подоконные ПВХ, 60.00 388.62 23317

(= 19) шириной 600 мм м

13 ТЕР15-01050-04 Облицовка оконных и дверных 0.93 12935.16 67.97 12030 1755 63 191.44 178.04

(= 32) откосов декоративным 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

бумажно-слоистым пластиком 1886.75 1.39 1 0.10 0.09

или листами из

синтетических материалов на

клее

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

14 101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 -0.09765 88298.19 -8622

(= 32) с декоративной стороной 1000 м2

15 101-6871 Сэндвич-панели для откосов 97.65 385.77 37670

(= 32) (наружные слои – листы из м2

поливинилхлорида,

внутреннее наполнение –

вспененный пенополистирол)

белые, ширина 1,5 м, длина

3,0 м, толщина 10 мм

16 101-6887 Уголок для пластиковых 87.00 2.59 225

(= 32) панелей длиной 3,0 м, шт.

размером 30х30 мм, белый

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 348633 5200 749 342684 563

--------- ---------

40 3

-накладные расходы руб. 5351

-сметная прибыль руб. 2849

Итого по разделу в базовых ценах руб. 356833

ВСЕГО: 356833

Индекс на осн з/п (п.42 прил.10 декабрь 2016) 14.6300 76076 [2\_1\_6]

Индекс на экспл. машин 6.1700 4375 [2\_1\_7]

Индекс на з/п машинистов 14.6300 585 [2\_1\_8]

Индекс к стоимости материалов 1.4600 500319 [2\_1\_9]

ИТОГО: 581355 76076 4960 500319

---------

585

Накладные расходы 12.4400 66566 [3\_2\_10]

ИТОГО: 647921

Сметная прибыль 11.7000 33333 [4\_3\_11]

Итого по разделу : 681254

Разные работы

17 ТЕРр61-02-1 Ремонт штукатурки 0.14 3123.98 22.48 437 270 3 203.07 28.43

(=113) внутренних стен по камню 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

известковым раствором 1931.30 9.30 1 0.67 0.09

площадью отдельных мест до

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 437 270 3 164 28

--------- ---------

1

-накладные расходы руб. 214

-сметная прибыль руб. 136

Итого по разделу в базовых ценах руб. 787

ВСЕГО: 787

Индекс на осн з/п (п.59 прил.10 декабрь 2016) 14.6300 3950 [2\_1\_6]

Индекс на экспл. машин 6.7500 14 [2\_1\_7]

Индекс на з/п машинистов 14.6300 15 [2\_1\_8]

Индекс к стоимости материалов 4.7800 784 [2\_1\_9]

ИТОГО: 4763 3950 29 784

---------

15

Накладные расходы 12.4400 2662 [3\_2\_10]

ИТОГО: 7425

Сметная прибыль 11.7000 1591 [4\_3\_11]

Итого по разделу : 9016

2 этаж

Окна

18 ТЕРр56-01-1 Демонтаж оконных коробок в 0.38 1219.88 91.82 464 429 35 128.73 48.92

(=108) каменных стенах с отбивкой 100 коро --------- --------- --------- --------- ---------

штукатурки в откосах 1128.06 24.73 9 2.15 0.82

19 ТЕРр56-02-2 Снятие оконных переплетов 1.25985 427.85 31.21 539 500 39 46.11 58.09

(=108) остекленных 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

396.64 12.91 16 0.93 1.17

V = (1.85\*2.15\*4+1.85\*2.1\*14

+1.85\*2\*8+1.85\*1.2\*11+1.85\*0

.9)/100

20 ТЕРр56-03-1 Снятие подоконных досок 0.3595 2346.92 74.46 844 817 27 275.60 99.08

(=108) бетонных и мозаичных 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

2272.46 16.33 6 1.58 0.57

21 ТЕР10-01034-08 Установка в жилых и 0.999 11933.39 564.26 11921 1608 564 171.53 171.36

(= 19) общественных зданиях 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

оконных блоков из ПВХ 1609.68 11.45 11 0.83 0.83

профилей поворотных

(откидных,

поворотно-откидных) с

площадью проема более 2 м2

трехстворчатых, в том числе

при наличии створок глухого

остекления

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

V = (1.85\*2.15\*4+1.85\*2.1\*14

+1.85\*2\*8)/100

22 203-1028 Блок оконный пластиковый 99.90 2407.74 240533

(= 19) трехстворчатый, с м2

поворотной створкой,

двухкамерным стеклопакетом

(32 мм), площадью более 3,5

м2

23 ТЕР10-01034-06 Установка в жилых и 0.2442 11587.84 559.95 2830 384 137 167.58 40.92

(= 19) общественных зданиях 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

оконных блоков из ПВХ 1572.56 11.45 3 0.83 0.20

профилей поворотных

(откидных,

поворотно-откидных) с

площадью проема более 2 м2

двухстворчатых

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

V = 1.85\*1.2\*11/100

24 203-0999 Блок оконный пластиковый 24.42 3134.06 76534

(= 19) двустворчатый, с глухой и м2

поворотно-откидной

створкой, двухкамерным

стеклопакетом (32 мм),

площадью до 2,5 м2

25 ТЕР10-01034-03 Установка в жилых и 0.01665 18598.25 667.08 310 39 11 248.49 4.14

(= 19) общественных зданиях 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

оконных блоков из ПВХ 2331.84 30.57 1 2.20 0.04

профилей поворотных

(откидных,

поворотно-откидных) с

площадью проема до 2 м2

одностворчатых

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

V = 1.85\*0.9/100

26 203-0961 Блок оконный пластиковый 1.665 3386.68 5639

(= 19) одностворчатый, с м2

поворотно-откидной

створкой, двухкамерным

стеклопакетом (32 мм),

площадью до 2 м2

27 ТЕРр58-20-1 Смена обделок из листовой 0.72 2921.65 6.81 2104 273 5 41.41 29.82

(=110) стали (поясков, сандриков, 100 м --------- --------- --------- --------- ---------

отливов, карнизов) шириной 379.06 1.12 1 0.08 0.06

до 0,4 м

28 101-1875 Сталь листовая оцинкованная -0.13248 13306.52 -1763

(=110) толщиной листа 0,7 мм т

29 101-2411 Водоотлив оконный шириной 72.00 30.00 2160

(=110) планки 250 мм из п.м

оцинкованной стали с

полимерным покрытием

30 ТЕР10-01035-03 Установка подоконных досок 0.75 6938.25 41.53 5204 169 31 24.59 18.44

(= 19) из ПВХ в каменных стенах 100 п. --------- --------- --------- --------- ---------

толщиной свыше 0,51 м 225.07 1.22 1 0.09 0.07

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

31 101-2912 Доски подоконные ПВХ, 75.00 388.62 29147

(= 19) шириной 600 мм м

32 ТЕР15-01050-04 Облицовка оконных и дверных 1.15 12935.16 67.97 14875 2170 78 191.44 220.16

(= 32) откосов декоративным 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

бумажно-слоистым пластиком 1886.75 1.39 2 0.10 0.12

или листами из

синтетических материалов на

клее

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

33 101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 -0.12075 88298.19 -10662

(= 32) с декоративной стороной 1000 м2

34 101-6871 Сэндвич-панели для откосов 120.75 385.77 46582

(= 32) (наружные слои – листы из м2

поливинилхлорида,

внутреннее наполнение –

вспененный пенополистирол)

белые, ширина 1,5 м, длина

3,0 м, толщина 10 мм

35 101-6887 Уголок для пластиковых 98.00 2.59 254

(= 32) панелей длиной 3,0 м, шт.

размером 30х30 мм, белый

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 427515 6389 927 420199 690

--------- ---------

50 4

-накладные расходы руб. 6580

-сметная прибыль руб. 3498

Итого по разделу в базовых ценах руб. 437593

ВСЕГО: 437593

Индекс на осн з/п (п.42 прил.10 декабрь 2016) 14.6300 93471 [2\_1\_6]

Индекс на экспл. машин 6.1700 5411 [2\_1\_7]

Индекс на з/п машинистов 14.6300 732 [2\_1\_8]

Индекс к стоимости материалов 1.4600 613491 [2\_1\_9]

ИТОГО: 713105 93471 6143 613491

---------

732

Накладные расходы 12.4400 81855 [3\_2\_10]

ИТОГО: 794960

Сметная прибыль 11.7000 40927 [4\_3\_11]

Итого по разделу : 835887

Разные работы

36 ТЕРр61-02-1 Ремонт штукатурки 0.21 3123.98 22.48 656 406 5 203.07 42.64

(=113) внутренних стен по камню 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

известковым раствором 1931.30 9.30 2 0.67 0.14

площадью отдельных мест до

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 656 406 5 245 43

--------- ---------

2

-накладные расходы руб. 322

-сметная прибыль руб. 204

Итого по разделу в базовых ценах руб. 1182

ВСЕГО: 1182

Индекс на осн з/п (п.59 прил.10 декабрь 2016) 14.6300 5940 [2\_1\_6]

Индекс на экспл. машин 6.7500 20 [2\_1\_7]

Индекс на з/п машинистов 14.6300 29 [2\_1\_8]

Индекс к стоимости материалов 4.7800 1171 [2\_1\_9]

ИТОГО: 7160 5940 49 1171

---------

29

Накладные расходы 12.4400 4006 [3\_2\_10]

ИТОГО: 11166

Сметная прибыль 11.7000 2387 [4\_3\_11]

Итого по разделу : 13553

3 этаж

Окна

37 ТЕРр56-01-1 Демонтаж оконных коробок в 0.07 1219.88 91.82 85 79 6 128.73 9.01

(=108) каменных стенах с отбивкой 100 коро --------- --------- --------- --------- ---------

штукатурки в откосах 1128.06 24.73 2 2.15 0.15

38 ТЕРр56-02-2 Снятие оконных переплетов 0.23865 427.85 31.21 102 95 7 46.11 11.00

(=108) остекленных 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

396.64 12.91 3 0.93 0.22

V = (1.85\*2.1\*5+1.85\*1.2\*2)/

100

39 ТЕРр56-03-1 Снятие подоконных досок 0.068 2346.92 74.46 160 155 5 275.60 18.74

(=108) бетонных и мозаичных 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

2272.46 16.33 1 1.58 0.11

40 ТЕР10-01034-08 Установка в жилых и 0.19425 11933.39 564.26 2318 313 110 171.53 33.32

(= 19) общественных зданиях 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

оконных блоков из ПВХ 1609.68 11.45 2 0.83 0.16

профилей поворотных

(откидных,

поворотно-откидных) с

площадью проема более 2 м2

трехстворчатых, в том числе

при наличии створок глухого

остекления

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

V = 1.85\*2.1\*5/100

41 203-1028 Блок оконный пластиковый 19.425 2407.74 46770

(= 19) трехстворчатый, с м2

поворотной створкой,

двухкамерным стеклопакетом

(32 мм), площадью более 3,5

м2

42 ТЕР10-01034-06 Установка в жилых и 0.0444 11270.74 447.97 500 61 20 145.72 6.47

(= 19) общественных зданиях 100 м2 --------- --------- --------- ---------

оконных блоков из ПВХ 1367.44 9.17 0.66 0.03

профилей поворотных

(откидных,

поворотно-откидных) с

площадью проема более 2 м2

двухстворчатых

V = 1.85\*1.2\*2/100

43 203-0999 Блок оконный пластиковый 4.44 3134.06 13915

(= 19) двустворчатый, с глухой и м2

поворотно-откидной

створкой, двухкамерным

стеклопакетом (32 мм),

площадью до 2,5 м2

44 ТЕРр58-20-1 Смена обделок из листовой 0.136 2921.65 6.81 397 52 1 41.41 5.63

(=110) стали (поясков, сандриков, 100 м --------- --------- --------- ---------

отливов, карнизов) шириной 379.06 1.12 0.08 0.01

до 0,4 м

45 101-1875 Сталь листовая оцинкованная -0.025024 13306.52 -333

(=110) толщиной листа 0,7 мм т

46 ТЕР10-01035-01 Установка подоконных досок 0.136 4487.10 20.98 610 30 3 24.37 3.31

(= 19) из ПВХ в каменных стенах 100 п. --------- --------- --------- ---------

толщиной до 0,51 м 223.07 0.69 0.05 0.01

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

47 101-2912 Доски подоконные ПВХ, 13.60 388.62 5285

(= 19) шириной 600 мм м

48 ТЕР15-01050-04 Облицовка оконных и дверных 0.21 12935.16 67.97 2716 396 14 191.44 40.20

(= 32) откосов декоративным 100 м2 --------- --------- --------- ---------

бумажно-слоистым пластиком 1886.75 1.39 0.10 0.02

или листами из

синтетических материалов на

клее

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

49 101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 -0.02205 88298.19 -1947

(= 32) с декоративной стороной 1000 м2

50 101-6871 Сэндвич-панели для откосов 22.05 385.77 8506

(= 32) (наружные слои – листы из м2

поливинилхлорида,

внутреннее наполнение –

вспененный пенополистирол)

белые, ширина 1,5 м, длина

3,0 м, толщина 10 мм

51 101-6887 Уголок для пластиковых 19.00 2.59 49

(= 32) панелей длиной 3,0 м, шт.

размером 30х30 мм, белый

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 79133 1181 166 77786 127

--------- ---------

8

-накладные расходы руб. 1212

-сметная прибыль руб. 647

Итого по разделу в базовых ценах руб. 80992

ВСЕГО: 80992

Индекс на осн з/п (п.42 прил.10 декабрь 2016) 14.6300 17278 [2\_1\_6]

Индекс на экспл. машин 6.1700 975 [2\_1\_7]

Индекс на з/п машинистов 14.6300 117 [2\_1\_8]

Индекс к стоимости материалов 1.4600 113568 [2\_1\_9]

ИТОГО: 131938 17278 1092 113568

---------

117

Накладные расходы 12.4400 15077 [3\_2\_10]

ИТОГО: 147015

Сметная прибыль 11.7000 7570 [4\_3\_11]

Итого по разделу : 154585

Разные работы

52 ТЕРр61-02-1 Ремонт штукатурки 0.013 3123.98 22.48 41 25 203.07 2.64

(=113) внутренних стен по камню 100 м2 --------- --------- --------- ---------

известковым раствором 1931.30 9.30 0.67 0.01

площадью отдельных мест до

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 41 25 16 3

---------

-накладные расходы руб. 20

-сметная прибыль руб. 13

Итого по разделу в базовых ценах руб. 74

ВСЕГО: 74

Индекс на осн з/п (п.59 прил.10 декабрь 2016) 14.6300 366 [2\_1\_6]

Индекс на экспл. машин 6.7500 0 [2\_1\_7]

Индекс на з/п машинистов 14.6300 0 [2\_1\_8]

Индекс к стоимости материалов 4.7800 76 [2\_1\_9]

ИТОГО: 442 366 76

Накладные расходы 12.4400 249 [3\_2\_10]

ИТОГО: 691

Сметная прибыль 11.7000 152 [4\_3\_11]

Итого по разделу : 843

===================================================================================================================================

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах руб. 856415 13471 1850 841094

---------

101

-накладные расходы руб. 13699

-сметная прибыль руб. 7347

Итого по смете в базовых ценах руб. 877461

Итого прямых затрат по смете в текущих ценах руб. 1438763 197081 12273 1229409 1454

--------- ---------

1478 7

-накладные расходы 170415

-сметная прибыль 85960

Итого по смете в текущих ценах руб. 1695138

ВСЕГО: 1695138

НДС к СМР 0.1800 305125 [10\_8\_15]

ВСЕГО : 2000263

Всего по смете в базовых ценах: 877461

К ОПЛАТЕ СМР : Два миллиона двести шестьдесят три руб.

Определитель - (= 0)

Сметная прибыль -0.0000 (1)

Определитель - (= 19)

Сметная прибыль -0.5400 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1800

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 32)

Сметная прибыль -0.4700 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 39)

Сметная прибыль -0.7600 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.3000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 40)

Сметная прибыль -0.5100 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.2000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=108)

Сметная прибыль -0.6200 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8200

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=110)

Сметная прибыль -0.6500 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8300

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=113)

Сметная прибыль -0.5000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7900

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Cоставил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_